| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО Удаление пыли с пленок и слайдов Функция ПО сканера Dust Removal (Удаление дефектов) предназначена для удаления пыли и царапин с изображений при сканировании пленок или слайдов в автоматическом или профессиональном режиме.
Оригинальное изображение | Функция Dust Removal (Удаление дефектов) включена
| Примечание:
Перед сканированием пленок или слайдов удалите с них видимые загрязнения. Если применение функции Dust Removal (Удаление дефектов) при сканировании цветных пленок или слайдов не устранило все дефекты, повторите сканирование с использованием технологии Digital ICE, как описано в разделе Удаление следов пыли и царапин с пленок и слайдов с помощью технологии Digital ICE.
Используя EPSON Scan, выполните следующие шаги, чтобы удалить пыль с пленки или слайдов:
| Разместите оригинальную пленку или слайд(ы) в сканере. См. раздел Размещение пленок или слайдов.
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы:
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Когда появится главное окно EPSON Scan, выполните следующие действия в зависимости от выбранного режима сканирования:
| Профессиональный режим: переходите к шагу 4. Автоматический режим: щелкните Customize (Настройки), затем установите флажок Specify document type for Full Auto Mode (Укажите тип документа для автоматического режима) и, если необходимо, выберите переключатель Film (Пленка). Затем установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов) и щелкните OK. Перейдите к шагу 9.
|  | Примечание:
Подробные инструкции о работе в автоматическом режиме см. в разделе Работа в автоматическом режиме. В автоматическом режиме вы можете сканировать только цветные 35 мм негативные пленки или слайды. Для сканирования черно-белых пленок и слайдов или пленок формата Medium используйте простой или профессиональный режим. Подробную информацию об изменении режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования.
| Выполните основные настройки для сканируемой пленки или слайда, а затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. раздел Выполнение основных настроек.
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображения, затем выберите область сканирования. См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения.
| Если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
|  | Примечание:
Сканируя пленки или слайды, вы также можете повысить качество сканированного изображения, уменьшив его зернистость. Установите флажок Grain Reduction (Уменьшение зернистости). Щелкните кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и из списка Level (Уровень) выберите значение, чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции. Результат применения функции удаления пыли не виден в момент предварительного просмотра изображения. Оценивайте ее работу по отсканированному изображению.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. раздел Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции удаления пыли.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. раздел Завершение сканирования. |