| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО Восстановление выцветших фотографий, пленок и слайдов Функция Color Restoration (Восстановление цвета) приложения EPSON Scan восстанавливает краски, делая их более естественными, и резкость на изображениях, полученных при сканировании старых, выцветших и расфокусированных цветных фотографий. После сканирования напечатанных фотографий, негативов или слайдов вы автоматически получите изображение с улучшенной цветопередачей.
Оригинальное изображение | С применением функции Color Restoration (Восстановление цвета)
Используя EPSON Scan, выполните следующие шаги, чтобы восстановить цвета:
| Положите оригинальную фотографию, пленку или слайд на планшет сканера. См. следующие разделы:
| Размещение документов и фотографий Размещение пленок или слайдов
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы:
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Когда появится главное окно EPSON Scan, выполните следующие действия в зависимости от выбранного режима сканирования:
| Простой или профессиональный режим: переходите к шагу 4. Автоматический режим: щелкните Customize (Настройки), затем установите флажок Specify document type for Full Auto Mode (Укажите тип документа для автоматического режима) и, если необходимо, выберите тип оригинала, который вы сканируете. Затем установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета) и щелкните OK. Перейдите к шагу 9.
|  | Примечание:
Подробные инструкции о сканировании фотографий в автоматическом режиме см. в разделе Работа в автоматическом режиме. Подробные инструкции о сканировании пленок или слайдов в автоматическом режиме см. в разделе Работа в автоматическом режиме. Подробную информацию об изменении режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования. Подробную информацию об изменении режима сканирования при сканировании пленок или слайдов см. в разделе Изменение режима сканирования.
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Выполнение основных настроек Пленки или слайды: См. раздел Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения Пленки или слайды: См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения
| Установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета) одним из указанных ниже способов:
| Простой режим: Установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета). Профессиональный режим: Если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета).
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения Пленки или слайды: См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Выбор размера отсканированного изображения Пленки или слайды: См. раздел Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции восстановления цвета.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы:
| Документы или фотографии: См. раздел Завершение сканирования Пленки или слайды: См. раздел Завершение сканирования