| Основная страница > Устранение неполадок Индикатор ошибок Если произошла ошибка, сканер прекращает работу, и индикатор мигает красным цветом. Индикатор может указывать на следующие ошибки: Сканер неправильно подключен к компьютеру или установлено не все программное обеспечение. За инструкциями по подключению сканера к компьютеру и установке ПО обратитесь к плакату Установка. Заблокированы один или оба транспортировочные замки. Передвиньте транспортировочный замок в положение "открыто". Кабель крышки сканера или дополнительного автоподатчика документов не подсоединен к порту OPTION. Подсоедините кабель к порту. Затем выключите сканер и заново включите его. Если индикатор по-прежнему мигает: Возможно, сканер неисправен. Необходимо заменить лампу сканера. Возможно, дополнительное оборудование неисправно. Обратитесь в сервисный центр. См. раздел Обращение в службу поддержки пользователей продукции EPSON. |