| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере Размещение пленок или слайдов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Размещение пленки в держателе Размещение слайдов в держателе Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо снять подложку для сканирования непрозрачных документов. Она снимается со слайд-модуля сканера, необходимого для сканирования пленок и слайдов.
| Убедитесь, что кабель крышки сканера подключен к порту сканера OPTION.
|  | Примечание:
Перед подсоединением кабеля крышки, выключите сканер.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее. Убедитесь что транспортировочный замок слайд-модуля открыт.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой салфеткой планшет и слайд-модуль сканера.
a. окно слайд-модуля О размещении пленок в сканере см. в разделе Размещение пленки в держателе. О размещении слайдов в сканере см. в разделе Размещение слайдов в держателе. К началу Размещение пленки в держателе 35 мм пленки
| Снимите крышку держателя пленки.
| Протолкните одну или две пленки в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и надписи на пленке перевернутыми.
|  | Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе, иначе сканер не сможет распознать тип держателя.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "A" на выступе держателя совпадает с отметкой "A" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании пленок см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера. После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. Пленки формата Medium
| Откройте крышку держателя пленок формата Medium.
| Протолкните одну пленку формата Medium в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны видеть изображение и надписи на пленке перевернутыми. Убедитесь, что весь кадр находится внутри отверстия держателя.
|  | Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе, иначе сканер не сможет распознать тип держателя.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась. Затем нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она надежно зафиксировалась на месте.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "B" на выступе держателя совпадает с отметкой "B" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании пленок см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера.
| Примечание:
Вы не можете сканировать пленки формата Medium в автоматическом режиме.
После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Размещение слайдов в держателе Вы можете сканировать до четырех 35 мм слайдов за раз, используя ту часть держателя, которая предназначена для слайдов.
| Примечание:
Вы не можете сканировать негативные слайды. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать слайды в автоматическом режиме.
| Расположите держатель на планшете вплотную к верхнему левому углу планшета. Проверьте, что отметка "C" на выступе держателя совпадает с отметкой "C" на сканере и выступ на держателе попал в отверстие сканера.
| Положите до четырех 35 мм слайдов в держатель основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны видеть изображение перевернутым. Верхняя сторона вашего слайда должна быть обращена к задней части сканера.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Подробнее о сканировании слайдов см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки - белая. К началу |