| Основная страница > Технические характеристики Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам
| Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 40 800 х 56 160 пикселов
Размер документа | Непрозрачный: 216 × 297 мм A4 или US letter Прозрачный: 68 × 236 мм (Две 35 мм пленки [по 6 кадров каждая], четыре 35 мм слайда или один кадр формата Medium 6 x 12 см)
Разрешение сканирования | 4800 dpi (основное сканирование) 9600 dpi с технологией Micro step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | от 50 до 6400, 9600 и 12800 dpi (от 50 до 6400 с шагом в 1 dpi)
Скорость сканирования | Приблизительно 16,7 мс/строка при 4800 dpi Приблизительно 3,8 мс/строка при 600 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (максимальное внешнее)
Интерфейс | Высокоскоростной порт USB 2.0 или порт USB 1.1
Источник света | Белая флуоресцентная лампа с холодным катодом и инфракрасным светодиодом.
К началу Механические характеристики
Размеры | Ширина: 272 мм Глубина: 475 мм Высота: 113 мм
Вес | Примерно 4 кг
К началу Электрические характеристики
| Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адамптере, либо на тыльной стороне сканера.
Сканер
Входное напряжение | Напряжение постоянного тока от 24 до 26,4 В
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 24 В
Номинальный ток | 1,1 A
Потребляемая мощность | 20 Вт при работе (22,5 Вт с установленным дополнительным автоподатчиком) 13,5 Вт в режиме отключения (13,5 Вт с установленным дополнительным автоподатчиком) 3,8 Вт в спящем режиме
Адаптер переменного тока
| Модель на 100-120 В | Модель на 220-240 В
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 120 В | Напряжение переменного тока от 220 до 240 В
Номинальный входной ток | 0,7 A | 0,4 A
Номинальная частота | 50–60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока от 24,0 до 26,4 В
Номинальный ток | 1,1 A
Соответствие стандарту ENERGY STAR ® Как партнер ENERGY STAR®, Epson утверждает, что это устройство отвечает принципам энергосбережения ENERGY STAR®. Международная программа офисного оборудования ENERGY STAR® — это добровольное партнерство с производителями компьютеров и офисного оборудования, направленное на создание энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсов, копиров и сканеров в целях сокращения загрязнения воздуха, вызванного производством электроэнергии. Данные стандарты и логотипы одинаковы в участвующих странах. К началу Характеристики окружающей среды
Температура | Работа | от 5 до 35 °C (при сканировании с дополнительным автоподатчиком документов: от 10 до 32°C
Хранение | от -25 до 60°C
Влажность | Работа | 10 – 80%, без конденсации (при сканировании с дополнительным автоподатчиком документов: 20 – 80%)
Хранение | 10–85%, без конденсации
Условия для работы | В офисе или дома. Не используйте устройство в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света.
К началу Интерфейсы Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
Интерфейс OPTION
Тип разъема | Разъем стандарта Mini DIN 8pin
Выходное напряжение | Напряжение постоянного тока от 24,0 до 26,4 В Напряжение постоянного тока от 4,75 до 5,25 В
Поддерживаемое дополнительное оборудование | Автоматический податчик документов
К началу Соответствие стандартам и допускам Сканер Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 класс B
Модель для Европы:
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 Class B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ 26329-84 (Пп. 1.2., 1.3.) ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS 3548 класс B
Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL1950 CSA C22.2 No. 950
Электромагнитная совместимость | FCC часть 15 подраздел B класс B CSA C108.8 класс B
Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 73/23/Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | IEC 60950
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 3260
Электромагнитная совместимость | AS/NZS 3548 класс B
К началу |