Подготовка документов к сканированию

# Размещение фотографий и документов на планшете

> Снятие крышки сканера
> Установка подложки для сканирования непрозрачных документов

При сканировании документа помните о соблюдении авторских прав его собственника. Не сканируйте печатный текст или изображение, не проверив состояние их авторских прав.

| Поднимите крышку сканера.

| Предостережение:

Не кладите тяжелые предметы на стекло планшета, а также не нажимайте на него слишком сильно.

|  | Примечание:

При сканировании толстых или больших документов вы можете снять крышку сканера, чтобы можно было удобнее расположить документ. См. раздел Снятие крышки сканера.

Если подложка для документов не установлена, то вам необходимо присоединить ее. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов.

| Положите документ на планшет изображением вниз. Проверьте, что правый документ выровнен по правому верхнему углу планшета.

|  | Примечание:

В автоматическом режиме (Full Auto Mode) или при предварительном просмотре в режиме миниатюр при сканировании нескольких фотографий укладывайте снимки на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.

Область шириной до 1,5 мм от горизонтальных и до 1,5 мм от вертикальных направляющих планшета не сканируется.

> 1. Максимальная несканируемая область шириной 1,5 мм
> 2. Максимальная несканируемая область шириной 1,5 мм

| Осторожно закройте крышку сканера, чтобы документ не сместился, а ваши пальцы не попали под крышку сканера.

| Примечание:

Содержите планшет в чистоте.

Не оставляйте фотографии на планшете в течение длительного времени, поскольку они могут прилипать к стеклу.

Подробнее о процедуре сканирования см. в разделе Настройка параметров сканирования.

## Снятие крышки сканера

При сканировании больших или толстых объектов крышку сканера можно снять.

| Примечание:

При сканировании документов без крышки следите, чтобы они были расправлены и прижаты сверху.

Прижимайте документы без излишних усилий и не сдвигайте их.

| Проверьте, что сканер выключен.

| Если присоединен кабель слайд-адаптера, то отсоедините его.

| Откройте крышку сканера.

| Потяните крышку вверх.

| Примечание:

После завершения сканирования, установите крышку на место, действуя в обратном порядке.

[К началу]

## Установка подложки для сканирования непрозрачных документов

Для сканирования непрозрачных объектов (таких, как фотографии или документы) необходимо установить подложку. Выполните следующие действия.

| Откройте крышку.

| Установите подложку, задвигая ее вниз и установив углы подложки по краю крышки, как показано на рисунке ниже.

[К началу]

Предыдущая