Устранение неполадок

# Индикатор ошибок

Когда происходит ошибка, сканер прекращает работать и индикатор мигает.

Цвет индикатора | Тип сигнала | Тип ошибки
Красный | Мигает | Неисправимая ошибка

### Неисправимая ошибка

Этот тип ошибки указывает на одну из следующих неполадок:

- Необходимо заменить флуоресцентную лампу.

- Не открыт транспортировочный замок.

- Сканер неисправен.

Убедитесь, что транспортировочные замки открыты, и проверьте, правильно ли работают дополнительные устройства и функции. Затем выключите сканер и заново включите его. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр.

[К началу]

Предыдущая | Следующая