# Инструкции по безопасности

> Предупреждения, предостережения и примечания

| Прочитайте все эти инструкции и сохраните их для последующего использования. Следуйте всем указаниям и предупреждениям на сканере. Поместите сканер достаточно близко к компьютеру, чтобы к нему можно было подсоединить интерфейсный кабель. Не устанавливайте и не храните сканер вне помещения, вблизи скоплений грязи и пыли, около воды, рядом с источниками тепла либо в местах, подверженных ударам, вибрации, высокой температуре или влажности, прямому солнечному свету, в местах с сильными источниками света или с резко изменяющейся температурой или влажностью. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. При подключении данного устройства к компьютеру или другим устройства, соблюдайте правильную ориентацию разъемов. У каждого разъема только одна правильная ориентация для подключения. Если вы неверно подключили кабель, оба устройства могут быть повреждены. Поместите сканер рядом с розеткой так, чтобы питание можно было легко отключить. Кабель питания должен размещаться так, чтобы он не подвергались истиранию, порезам, износу и не перегибался. Не ставьте предметы на кабель питания и следите за тем, чтобы на него не наступали. Особенно следите за тем, чтобы питающие кабели не перегибались на входе и выходе из трансформатора. Используйте только тот тип питания, который указан на наклейке сканера. Не используйте сеть питания, к которой подключены копировальные аппараты или кондиционеры, которые периодически включаются и выключаются. При подсоединении сканера к удлинителю убедитесь, что суммарная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает силы тока, на которую рассчитан удлинитель. Также убедитесь, что общее потребление тока всех устройств, подключенных к розетке, не превышает ее номинальной силы тока. Не подключайте несколько потребителей к одной розетке. Не разбирайте, не вносите изменения и не пытайтесь починить электрический кабель, сканер или его принадлежности своими силами, кроме способов, явно описанных в прилагаемом руководстве. Не вставляйте никакие предметы в отверстия сканера, поскольку на них может попасть высокое напряжение или они могут вызвать короткое замыкание. Остерегайтесь поражения электрическим током. Оставляйте достаточно свободного места сзади и верху сканера для свободного размещения кабелей. Отключите сканер и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих случаях: Кабель питания или вилка были повреждены; в сканер попала жидкость; сканер уронили, или корпус был поврежден; сканер работает ненормально или работа сканера существенно замедлилась. (Не перенастраивайте элементы управления, если это не описано в инструкции по эксплуатации.) Если вы не планируете работу со сканером в течение длительного времени, отключите кабель питания от электрической розетки. ## Предупреждения, предостережения и примечания
| Предупреждениям
необходимо следовать во избежание телесных травм.
| Предостережениям
надо уделять внимание, чтобы избежать повреждения оборудования.
| Примечания
содержат важную информацию и полезные советы по работе с вашим принтером.