Основы процесса сканирования

# Сканирование изображения

> Шаг 1. Включение сканера
> Шаг 2. Размещение материалов на планшете
> Шаг 3. Запуск приложения и сканирование

В EPSON Scan реализовано три режима сканирования: Full Auto Mode (автоматический режим), Home Mode (простой режим) и Professional Mode (профессиональный режим). В этом разделе рассматривается полностью автоматический режим - вы можете сканировать с использованием автоматически регулируемых параметров. Подробнее об этом - см. раздел Выбор режима сканирования.

| Примечание:

Вы не можете сканировать изображение, если его размер превышает размер доступной оперативной памяти или дискового пространства. В этом случае на экране появляется сообщение с предупреждением.

| Примечание для пользователей Mac OS X:

Большинство иллюстраций в этом разделе относятся к Windows, поэтому изображение на вашем экране может слегка отличаться. За исключением примечаний инструкции остаются теми же.

| Предостережение:

Перед выполнением следующих шагов убедитесь, что установлено все необходимое программное обеспечение, включая EPSON Scan. Об установке программного обеспечения читайте в инструкции Установка.

## Шаг 1. Включение сканера

| Перед тем как включить сканер, убедитесь, что оба транспортировочных замка находятся в незамкнутом положении, а сканер подключен к вашему компьютеру. Также убедитесь, что кабель слайд-адаптера подключен к сканеру.

| Убедитесь, что крышка опущена, и нажмите на кнопку питания на передней панели сканера. Сканер включится, и индикатор замигает зеленым цветом. Как только он перестанет мигать, сканер будет готов к работе.

[К началу]

## Шаг 2. Размещение материалов на планшете

Вы можете сканировать материалы двух типов: непрозрачные документы (например, фотографии или бумагу) и прозрачные материалы (пленки). Обратитесь к соответствующему разделу.

| Размещение пленок

| Размещение фотографий и документов на планшете

[К началу]

## Шаг 3. Запуск приложения и сканирование

| Запустите EPSON Scan.

> Для пользователей Windows:

> - Дважды щелкните значок EPSON Scan.

> - Щелкните Start (Пуск), перейдите в All Programs (Все программы) (Windows XP) или Programs (Программы) (Windows Me, 98 SE или 2000), перейдите в EPSON Scan и выберите EPSON Scan.

> Для пользователей Mac OS X:
> В папке Applications щелкните значок EPSON Scan.

> Появится диалоговое окно режима ожидания.

|  | Примечание:

Если флажок Show this dialog box before next scan (Отображать это диалоговое окно перед следующим сканированием) снят, диалоговое окно режима ожидания не будет появляться, а откроется диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файлов). В этом случае переходите к выполнению 3-го пункта.

Чтобы выполнить подходящие настройки, щелкните Customize (Настройки). Откроется соответствующее окно. Подробнее о настройках читайте в интерактивной справке, щелкнув Help (Справка) в диалоговом окне Customize (Настройки).

| Щелкните Scan (Сканировать). Откроется диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файлов).

|  | Примечание:

Если флажок Show this dialog box before next scan (Отображать это диалоговое окно перед следующим сканированием) снят, диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файлов) не откроется автоматически. Чтобы раскрыть это диалоговое окно, щелкните стрелку рядом с кнопкой Scan (Сканировать) и выберите File Save Settings (Параметры сохранения файлов).

Если в диалоговом окне File Save Settings (Параметры сохранения файлов) установлен флажок Open image folder after scanning (После сканирования открыть папку с изображениями), папки автоматически открываются в Windows Explorer (Windows) или в Finder (Mac OS X), после того как EPSON Scan завершит сканирование и сканированное изображение будет сохранено.

| Укажите папку, где будут сохранены отсканированные изображения. Если вы хотите изменить стандартное значение этого параметра, нажмите на кнопку Browse (Обзор) (для Windows) или Choose (для Mac OS X) и выберите желаемую папку.

| В соответствующих полях введите имя файла, состоящее из буквенно-цифрового префикса и 3-цифрового начального номера.

> Если вы хотите изменить имя файла, в поле Prefix (Префикс) введите буквенно-цифровую строку и выберите начальный номер. Имя файла состоит из выбранных префикса и номера.

|  | Примечание:

Для Windows в строке префикса недопустимы следующие символы. \, /, :, ., *, ?, ", <, >, |

Для Mac OS X в строке префикса недопустим символ двоеточия (:).

Номер должен состоять из трех цифр. При сохранении в формате MS-DOS 8.3 убедитесь, что длина префикса не превышает 5 символов.

| Выберите формат файла из следующей таблицы. В зависимости от выбранного формата становятся доступными настройки диалогового окна Customize (Настройки).

Формат (Расширение файла) | Описание
BITMAP (*.BMP) (только для Windows) | Стандартный формат для файлов изображений, используемый в Windows. Большинство Windows-приложений, в том числе и текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате
JPEG (*.JPG) | Формат сжатия. Качество сжатия можно задать; формат JEPG обеспечивает относительно высокий коэффициент сжатия. Однако чем больше сжатие, тем хуже качество изображения (заметьте, что исходные данные потом восстановить нельзя). Помимо этого, качество снижается при каждом сохранении данных. Рекомендуется использовать формат TIFF, когда изображения требуется изменять, ретушировать и т.п.
Multi-TIFF (*.TIF) | Формат TIFF для тех случаев, когда несколько страниц сохраняются под одним именем. Открывать файлы формата Multi-TIFF можно только в приложениях, которые его поддерживают
PDF (*.PDF) | Формат документов, независимый от платформы. Чтобы использовать PDF-документы, необходима программа Adobe Acrobat Reader или Acrobat. Если вы сохраняете в этом формате цветные или черно-белые изображения, вы можете выбирать коэффициент сжатия
PICT (*.PCT) (только для Macintosh) | Стандартный формат для файлов изображений, используемый в Macintosh. Большинство Macintosh-приложений, включая текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате
PRINT Image Matching II (JPEG) (*.JPG)/ PRINT Image Matching II (TIF) (*.TIF) | Формат файла, сохраненный с использованием технологии PRINT Image Matching. PRINT Image Matching - это стандартизированный метод записи расширенной цветовой информации для улучшения качества сканированных изображений. Работая с приложением и принтером, совместимыми с PRINT Image Matching, вы сможете без усилий получить яркие, красочные отпечатки. Примечание: Информация PRINT Image Matching не меняет данные изображения и способ отображения изображения на экране монитора
TIFF (*.TIF) | Формат, созданный для обмена данными между многими приложениями, например графическими и настольными издательскими системами. При сканировании черно-белых изображений можно указывать тип сжатия

| Нажмите на кнопку OK. EPSON Scan начнет сканирование.

|  | Примечание:

Если вы хотите вернутся в окно режима ожидания, щелкните Pause (Пауза). Если вы хотите, чтобы окно режима ожидания появлялось перед сканированием, установите флажок Show this dialog box before next scan (Отображать это диалоговое окно перед следующим сканированием).

| Отсканированное изображение будет автоматически сохранено в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая