Подготовка документов к сканированию

# Размещение пленок

> 35-мм пленки
> 35-мм слайды
> Пленка формата Medium
> Пленка 4 x 5 дюймов
> Размещение пленки других размеров с использованием ограничителя

Вы можете сканировать пленки размером вплоть до 8 x 10 дюймов, используя ограничитель и держатели 35-мм пленок, 35-мм слайдов, пленок формата Medium и пленок 4 x 5 дюймов.

| Предостережение:

Берите пленку за края или работайте в перчатках. Прикасаясь к пленке голыми руками, вы можете оставить на ней отпечатки пальцев или другие следы.

| Примечание:

Если вы хотите сканировать прозрачные материалы с помощью приложения EPSON Creativity Suite, обратитесь за дополнительными сведениями к соответствующей документации.

35 мм цветные пленки и слайды можно сканировать в автоматическом режиме. Если вы хотите сканировать монохромные негативы и пленки других размеров, переключитесь в простой или профессиональный режим.

| Убедитесь, что кабель слайд-адаптера подключен к сканеру.

|  | Примечание:

Перед подключением или отключением кабеля слайд-адаптера всегда выключайте сканер.

| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.

| Загрузите прозрачные оригиналы в держатель для пленок и разместите его на планшете сканера. Обратитесь ниже к соответствующему разделу в зависимости от типа прозрачного оригинала, который вы собираетесь сканировать

> 35-мм пленки

> 35-мм слайды

> Пленка формата Medium

> Пленка 4 x 5 дюймов

> Размещение пленки других размеров с использованием ограничителя

|  | Примечание:

Основная сторона пленки (сторона с эмульсионным слоем) - это сторона с нанесенными названием производителя и идентификационным номером. Кроме того, если посмотреть на пленку со стороны основы, изображение будет выглядеть нормально, а не в отраженном виде.

Установите пленку в держатель и правильно расположите ее на планшете.

Не нажимайте слишком сильно на стекло планшета.

Оставляйте калибровочную область держателя сканера, показанную на рисунке ниже, открытой, в противном случае цвета на сканированном изображении могут получиться неестественными.

| Осторожно закройте крышку сканера, так чтобы ваши пальцы не попали под крышку сканера.

| Примечание:

Убедитесь, что крышка сканера плотно закрыта, в противном случае вы не сможете добиться желаемых результатов при сканировании прозрачных оригиналов.

При сканировании изображений может возникнуть эффект, называемый "ньютоновыми кольцами" (интерференционные кольца). Чтобы избежать появления подобных эффектов, установите оригинал проявочной стороной вверх. Для получения дополнительной информации, смотрите раздел На сканированном изображении появляются интерференционные кольца.

## 35-мм пленки

| Снимите крышку держателя 35-мм пленки.

| Вставьте пленку в держатель пленок, как показано ниже. Задвигайте пленку пока все кадры на разместятся в держателе прозрачных оригиналов. Вы можете загрузить в держатель 24 кадра 35-мм пленки.

| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась.

|  | Примечание:

Нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она плотно встала на место.

| Размещайте держатель так, чтобы он был выровнен по правому верхнему углу планшета.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка параметров сканирования.

[К началу]

## 35-мм слайды

| Разместите держатель 35-мм так, чтобы он был выровнен по правому верхнему углу планшета.

| Установите слайды в держатель, как показано на рисунке ниже.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка параметров сканирования.

[К началу]

## Пленка формата Medium

| Снимите крышку держателя пленки формата Medium.

| Разместите пленку в держателе так, чтобы каждый кадр целиком располагался в держателе. Максимальный размер пленки, которую вы можете разместить в держателе, - 6 x 12 см.

| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась.

|  | Примечание:

Нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она плотно встала на место.

| Размещайте держатель так, чтобы он был выровнен по правому верхнему углу планшета.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка параметров сканирования.

[К началу]

## Пленка 4 x 5 дюймов

| Снимите крышку держателя пленки размером 4 x 5 дюймов.

| Разместите пленку в держателе так, чтобы каждый кадр целиком располагался в держателе.

| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась.

|  | Примечание:

Нажимайте на крышку по всему периметру, чтобы она плотно встала на место.

| Размещайте держатель так, чтобы он был выровнен по правому верхнему углу планшета.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка параметров сканирования.

[К началу]

## Размещение пленки других размеров с использованием ограничителя

Вы можете сканировать пленки, которые не могут быть размещены в держателях, или пленки вплоть до 8 x 10 люймов, используя ограничитель в профессиональном режиме. При сканировании пленок с использованием ограничителя для параметра Document Type (Тип документа) должно быть выбрано Film (with Film Area Guide) [Пленка (с ограничителем)].

| Примечание:

Ограничитель упакован вместе с подложкой для сканирования непрозрачных документов.

При сканировании пленок с использованием ограничителя вы не можете использовать технологию Digital ICE™.

Если вы хотите сосканировать целое изображение на пленке размером 8 x 10 дюймов с разрешением 4800 dpi и установленным значением 24 bit color (24 бит цветное) для Image Type (Тип изображения), не сохраняйте изображение в форматах Bitmap, Tiff или JPEG и не сканируйте его из программы Adobe Photoshop.

| Убедитесь, что выступ на длинной стороне ограничителя расположен слева.

| Согните выступ по линии перфорации, как показано на рисунке ниже.

| Разместите ограничитель на планшете.

| Положите пленку в ограничитель. Внутренняя область ограничителя совпадает по размерам с пленкой размером 8 x 10 дюймов.

|  | Примечание:

Оставляйте калибровочную область ограничителя, показанную на рисунке ниже, открытой, в противном случае цвета на сканированном изображении могут получиться неестественными.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел Настройка параметров сканирования.

[К началу]

Следующая