Использование сканера

# Настройка параметров сканирования

> Для пленок
> Для документов и фотографий

## Для пленок

Выполните следующие действия, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки для сканирования фотографий (непрозрачных документов) в профессиональном режиме Professional Mode.

| Разместите пленку на планшете сканера.

| Размещение пленок

| Запустите EPSON Scan и выберите режим Professional (Профессиональный). Для получения информации о выборе режима сканирования смотрите раздел Изменение режима сканирования. Откроется окно настроек.

| Настройте параметр Original (Оригинал) в зависимости от типа сканируемой пленки.

Document Type (Тип документа) | Film (with Film Holder) [Пленка (с держателем)] Film (with Film Area Guide) [Пленка (с ограничителем)]
Film Type (Тип пленки) | Выберите из списка тип пленки

| Настройте параметр Destination (Назначение) в зависимости от желаемых результатов сканирования.

Image Type (Тип изображения) | Выберите из списка используемый тип изображения
Resolution (Разрешение) | Выберите из списка желаемое разрешение. См. раздел Выбор необходимого разрешения

|  | Примечание:

Когда вы устанавливаете высокое разрешение, число пикселей, содержащихся в данных сканируемого изображения, увеличивается и изображение получается более четким. Однако с увеличением разрешения увеличивается и размер файла изображения. Устанавливайте разрешение в зависимости от цели сканирования.

В следующей таблице указаны значения разрешения в зависимости от цели сканирования.

Назначение | Разрешение
Отправка по E-mail | от 96 до 150 dpi
Печать | 300 dpi
Сохранение в файл | 300 dpi

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества. Подробнее см. Обработка изображений после предварительного сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать) для начала сканирования. Сканированное изображение будет сохранено в указанной папке.

[К началу]

## Для документов и фотографий

Выполните следующие действия для настройки параметров сканирования документов и фотографий (непрозрачных оригиналов) в профессиональном режиме.

| Разместите оригинал на планшете сканера.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим Professional Mode. Подробнее см. раздел Изменение режима сканирования.

| Появится следующее окно. Выполните настройки, подходящие для вашего документа, руководствуясь следующими ниже иллюстрацией и таблицей.

Original (Оригинал) | Document Type (Тип документа) | Reflective (Непрозрачный)
Document Source (Источник документа) | Document Table (Планшет для документов)
Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) | Установите значение Photo (Фото) или Document (Документ) из списка Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции)
Destination (Назначение) | Image Type (Тип изображения) | Выбор подходящего типа изображения
Resolution (Разрешение) | Выберите подходящее разрешение. См. раздел Выбор необходимого разрешения
Target Size (Размер назначения) | Значения задаются позднее
Adjustments (Настройки) | Значения задаются позднее

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения в параметре Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества. Подробнее см. раздел Обработка изображений после предварительного сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать) для начала сканирования.

Сканированное изображение будет сохранено в указанной папке.

### Выбор необходимого разрешения

При выборе большого разрешения число пикселов в данных увеличивается, и структура сканированного изображения становится более детальной. Увеличение разрешения приводит к увеличению объема данных. Задаваемое разрешение должно соответствовать цели сканирования.

По следующей таблице можно выбрать разрешение, наиболее подходящее для конкретной цели сканирования.

Цель | Разрешение
Электронная почта | от 96 до 150 dpi
OCR (оптическое распознавание текста) | 300 dpi
Печать | 300 dpi
Сохранение в файл | 300 dpi
Отправка факса | 200 dpi

[К началу]

Предыдущая | Следующая