Информация о продукте / Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный датчик с зарядовой связью CCD (ПЗС)
Эффективная площадь | 40,800 x 56,160 пикселов при разрешении 4800 dpi
Размеры документов | 216 x 297 мм A4 или размер US letter (считываемая область может быть указана в приложении)
Разрешение сканирования | 4800 dpi (основной режим) 9600 dpi с поддержкой Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | 25 - 12800 dpi (от 50 до 6400 dpi с приращением 1 dpi. 12800 dpi - достигается с функцией увеличения)
Скорость сканирования | 12,3 мс/строка при 4800 dpi 3,1 мс/строка при 600 dpi
Цветоделение | Фильтры цветов модели RGB на ПЗС-преобразователях
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет внутренние 16 бит/пиксел/цвет внешние
Яркость | 7 уровней (В EPSON Scan коррекция гаммы контролирует яркость)
Интерфейс | USB 2.0 (соединительное гнездо типа B) и IEEE 1394 Serial Bus Interface
Источник света | Белая флуоресцентная лампа с холодным катодом

[К началу]

Предыдущая | Следующая