Использование сканера

# Сканирование нескольких материалов одновременно

Вы можете за один раз сканировать несколько фотографий и документов, помещенных на планшет, как отдельные изображения.

| Примечание:

В некоторых приложениях нельзя сканировать несколько изображений одновременно.

Выполните следующие действия для сканирования нескольких материалов в профессиональном режиме (Professional Mode).

| Положите оригиналы на планшет. Дополнительно см. раздел Размещение фотографий и документов на планшете.

|  | Примечание:

При предпросмотре изображений в режиме Thumbnail (Миниатюра), если вы сканируете несколько фотографий, расстояние между фотографиями должно быть не менее 20 мм.

| Запустите EPSON Scan и выберите режим Professional (Профессиональный режим). Для получения информации о выборе режима сканирования смотрите раздел Изменение режима сканирования.

> Откроется следующее окно.

| Настройте параметры Original (Оригинал) и Destination (Назначение) в соответствии с используемым документом.

| Нажмите на кнопку Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображения.

| Примечание:

Вы можете выбрать режим предварительного просмотра: Thumbnail (Миниатюра) или Normal (Обычный). Нажмите на стрелку справа от кнопки Preview (Просмотр) и выберите Thumbnail (Миниатюра) или Normal (Обычный).

| В окне предварительного просмотра Thumbnail (Миниатюра): EPSON Scan автоматически находит рамки кадров и снимков, затем выводит их в окне в виде миниатюр. Установите флажки рядом с номерами изображений, которые вы хотите отсканировать.

|  | Примечание:

В зависимости от сканируемого оригинала EPSON Scan может не определить автоматически местонахождение изображения или не отобразить изображение в виде миниатюры. В этом случае выполняйте предварительный просмотр изображения в режиме Normal (Нормальный).

Вы можете выделять область изображения только внутри одной миниатюры.

> В окне предварительного просмотра Normal (Обычный):
> Выделите рамкой изображение, которое вы хотите отсканировать. Вы можете создать до 50 рамок. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Выделение области изображения.

|  | Примечание:

Решив, изображение какого размера вам требуется, выберите соответствующий параметр из списка Target Size (Размер назначения). В окне Preview (Просмотр) появится рамка, пропорциональная значению этого параметра. Вы можете перемещать рамку, чтобы отметить область изображения для сканирования. Для получения дополнительной информации смотрите оперативную справочную систему.

| Если необходимо, выполните настройку качества сканируемого изображения с помощью соответствующих инструментов.

|  | Примечание:

Чтобы применить сделанные настройки ко всем изображениям, нажмите на кнопку All (Все) в окне Preview (Просмотр). Для получения дополнительной информации смотрите раздел Выделение области изображения.

| Нажмите на кнопку Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование.

|  | Примечание:

В открывшемся окне File Save Settings (Параметры сохранения файлов) выполните необходимые настройки и щелкните OK. Для получения дополнительной информации смотрите интерактивную справку.

Отсканированное изображение будет сохранено в указанной директории.

[К началу]

Предыдущая | Следующая