Обслуживание

# Транспортировка сканера

Если нужно перевезти сканер или оставить его на хранение на большой период времени, необходимо зафиксировать каретку сканера для предотвращения поломок. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и затем подождите, пока каретка не перейдет в исходное положение. Когда индикатор загорится постоянным зеленым светом, выключите сканер.

| Отключите кабель питания.

| Отстоедините кабель USB или кабель IEEE 1394.

| Если кабель крышки сканера подсоединен к сканеру, отключите его.

| Поверните транспортировочные замки в позицию фиксации каретки

| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную коробку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая