Технические характеристики

# USB-интерфейс

Тип интерфейса: | Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 1.1)
Конфигурация: |

Элемент | Описание
Устройство | Полноскоростной режим (12 Mбит/с) Класс: Определен продавцом Идентификация продавца: 0x04B8 (Seiko Epson Corp.) Идентификация продукта: 0x010C
Конфигурация | Характеристики: с автономным источником питания Дистанционная активизация: не поддерживается Максимальный потребляемый ток от VBUS: 2мA (5 В)
Интерфейс | Без альтернативной замены Число конечных точек, используемых этим мнтерфейсом (исключая конечную точку 0): 2 Класс: Определен продавцом
Конечная точка 1 | Передача массива данных на ВХОДЕ Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта
Конечная точка 2 | Передача массива данных на ВЫХОДЕ Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта
Дескриптор строки | Идентификация языка: US English (американский вариант английского языка) 1 : Производитель: "EPSON" 2 : Изделие: "Perfection640U"

Электротехнический стандарт: | Полноскоростной режим (12 Mбит/с), универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 1.1.
Тип разъема: | Однорозеточный (тип B)

[К началу]

Предыдущая | Далее