Техобслуживание и устранение неисправностей

# Перевозка сканера

Перед перевозкой сканера на большое расстояние или длительным хранением, необходимо зафиксировать каретку сканера для исключения повреждений. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка займет начальное положение (самое ближнее положение к петлям крышки сканера). При включенной на каретки лампе выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки.

| Отсоедините адаптер сетевого питания от входа постоянного тока на сканере и затем сдвиньте транспортный фиксатор влево.

[К началу]

Предыдущая | Далее