Основы сканирования

# Пользование предустановленной кривой тоновоспроизведения

Можно окончательно отрегулировать контрастность изображения, пользуясь одной из предустановленных кривых тоновоспроизведения. Это позволяет лучше отрегулировать изображение, когда используется совместно с установками Auto Exposure (Автоэкспозиция) в окне режима Manual (Режим сканирования вручную). Список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) предоставляет пять наиболее общих кривых тоновоспроизведения, описанных ниже.

#### Линейная

Линейная кривая тоновоспроизведения не допускает тоновой коррекции. Используйте эту опцию, когда вы удовлетворены тоном предварительного отсканированного изображения.

#### Lighten (Осветление)

Изменяет темные изображения (подобные недоэкспонированной фотопленке) для небольшого увеличения их яркости.

#### Darken (Затенение)

Изменяет светлые изображения (подобные переэкспонированной фотопленке) для небольшого увеличения их темноты.

#### Flat Contrast (Низкая контрастность)

Уменьшает контрастность высококонтрастных изображений для придания им более естественного вида.

#### High Contrast (Высокая контрастность)

Увеличивает контрастность блеклых изображений.

| Примечание:

| См. в разделах Пользование кривой тоновоспроизведения и Корректировка тоновоспроизведения дополнительную информацию о тоновой корректировке.

[К началу]

Предыдущая | Далее