Калибровка системы

# Калибровка монитора

> Пользователям Windows 98 и 2000
> Пользователям Macintosh

Необходимо прокалибровать монитор при установке программного обеспечения сканера и при подключении к другому монитору.

## Пользователям Windows 98 и 2000

| Дважды щелкните по значку Scanners and Cameras (Сканеры и камеры) на Панели управления. Откроется диалоговое окно Scanners and Cameras Properties (Свойства сканеров и камер). Щелкните кнопку Properties (Свойства) .

| Щелкните вкладку Utility (Утилита) , затем щелкните значок Screen Calibration Utility (Утилита калибровки монитора) . Появится диалоговое окно Screen Calibration (Калибровка монитора).

| Смотрите на экран и перемещайте ползунок регулятора влево или вправо до момента совмещения по тону двух серых горизонтальных полос.

|  | Примечание:

|  | Рассматривайте экран с близкого расстояния. Если серые горизонтальные полосы не сливаются достаточно хорошо, то попытайтесь путем регулировки добиться максимально возможной однотонности экрана.

| Щелкните курсором клавишу OK для завершения калибровки сканера и монитора.

Настройка автоматически сохраняется как Screen profile (Конфигурация монитора) в списке Calibration (Калибровка) в диалоговом окне Destination (Адресат) утилиты EPSON TWAIN. В пакете настроек Screen profile (Конфигурации монитора) содержатся данные о калибровке монитора как для предварительно сканированного изображения, так и для окончательно сканированного изображения.

[К началу]

## Пользователям Macintosh

| Щелкните по значку EPSON Screen Calibration (Калибровка монитора) в папке EPSON Scanner (Сканер EPSON) для просмотра установок диалогового окна Screen Calibration (Калибровка монитора).

| Смотрите на экран и перемещайте ползунок регулятора влево или вправо до момента совмещения по тону двух серых горизонтальных полос.

|  | Примечание:

|  | Рассматривайте экран с близкого расстояния. Если серые горизонтальные полосы не сливаются достаточно хорошо, то попытайтесь путем регулировки добиться максимально возможной однотонности экрана.

| Щелкните курсором клавишу OK для завершения калибровки сканера и монитора.

Настройка автоматически сохраняется как Screen profile (Конфигурация монитора) в списке Calibration (Калибровка) в диалоговом окне Destination (Адресат) утилиты EPSON TWAIN. В пакете настроек Screen profile (Конфигурации монитора) содержатся данные о калибровке монитора как для предварительно сканированного изображения, так и для окончательно сканированного изображения.

[К началу]

Предыдущая | Далее