Возможности утилиты EPSON TWAIN

# Коррекция тоновоспроизведения

Щелкните кнопку Tone Correction (Коррекция тоновоспроизведения) в окне Manual mode (Режим сканирования вручную) для просмотра следующего диалогового окна.

| Примечание:

| По умолчанию опция Tone Curve (Кривая тоновоспроизведения) имеет установку Linear (Линейная).

| Кнопка Tone Correction (Коррекция тоновоспроизведения) слабо высвечивается и недоступна при выборе для опции Image Type (Тип изображения) установки Text/Line Art (Текст/Штриховая графика) или выборе системы ICM или ColorSync в диалоговом окне Configuration (Конфигурация).

| Можно видеть воздействие установок опции Tone Correction (Коррекция тоновоспроизведения) в окне Preview (Предварительный просмотр).

Величина тона отражает контраст тонов оригинального изображения и его экранного или печатного отображения.

### Список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения):

Выберите установку для опции Tone correction (Коррекция тоновоспроизведения) из этого списка. Сохраненные пользовательские установки появятся в этом списке.

### Tone Curve editor (Редактор кривой тоновоспроизведения):

Редактор позволяет сделать свою кривую тоновоспроизведения. Перетащите нужные точки на кривой тоновоспроизведения для регулировки значения тона. Можно отредактировать до пяти точек на кривой тоновоспроизведения.

### Выходные значения:

Если вы установите флажок в клетке, соответствующей определенному параметру кривой, например, 1/4 Tone (Точка 1/4 тона) или Midtone (Средняя точка), то сможете ее переместить и она останется на том месте, где вы ее оставите; это перемещение не влияет на значения других четырех точек кривой. В случае отсутствия флажка в клетке, соответствующая ей точка на кривой становится подверженной влиянию перемещения других точек.

### Channels options (Параметры цветовых каналов):

Для изменения цветов можно выбрать глобальный канал, объединяющий красный, зеленый и синий (RGB) каналы, или выбирать цветовые каналы по отдельности.

| Примечание:

| Если для опции Image Type (Тип изображения) выбрана установка Black & White Photo (Черно-белая фотография) или Black & White Document (Черно-белый документ) , можно выбрать только установку RGB channel (Глобальный цветовой канал).

### Кнопки Save (Сохранить)/Delete (Удалить)/OK/Cancel (Отмена)/Help (Справка):

После корректировки тона введите с клавиатуры имя для своих установок в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) и затем щелкните кнопку Save (Сохранить)

Для удаления установки, выберите имя установки, подлежащей удалению из списка Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения), и затем щелкните кнопку Delete (Удалить)

Для получения доступа к определенной установке опции Tone Correction (Коррекция тоновоспроизведения) или закрытия диалогового окна щелкните кнопку OK.

Для отмены выполненной операции щелкните кнопку Cancel (Отмена)

Для получения доступа к оперативной справке щелкните кнопку Help (Справка)

[К началу]

Предыдущая | Далее