Режим автоматического сканирования

# Режим автоматического сканирования

| Запустите TWAIN-совместимое программное приложение и откройте утилиту EPSON TWAIN. Появится следующее окно.

> Утилита EPSON TWAIN автоматически считает изображение и распознает его тип. См. Настройка распознания типа документа

> При желании выполнить еще настройки щелкните кнопку Cancel (Отмена) и затем щелкните кнопку Manual Mode (Режим сканирования вручную) для открытия окна этой опции.

| После того, как утилита EPSON TWAIN считает изображение и распознает его тип, появится следующее окно. Утилита EPSON TWAIN автоматически выберет установку Image Location (Определение области изображения) и Exposure (Экспозиция) , и затем запустит процесс сканирования. В случае сканирования нескольких фотографий будет указан порядковый номер отсканированного изображения.

| Примечание:

| Невозможно сосканировать изображение, размер видеоданных которого превышает объем доступной памяти ОЗУ и жесткого диска. При попытке сосканировать чрезмерно большие изображения на экране появится предупреждение об этом.

| Перед сканированием обязательно откалибруйте монитор. Подробности см. Калибровка монитора

| После сканирования обязательно сохраните изображение или экспортируйте его.

#### Установка Document Type Recognition (Распознание типа документа)

Изображение автоматически распознается как один из следующих типов документов:

Color Photo (Цветное фото): | 24-битовый режим цветного сканирования
Black & White Photo(Черно-белое фото): | 8-битовый режим серого полутонового сканирования
Illustration (Рисунок): | 24-битовый режим цветного сканирования со сглаживанием цветовых переходов для уменьшения количества цветов в изображении
Text/Line Art (Текст/Штриховая графика): | Black and white scanning (Режим черного-белого сканирования)
Color Document (Цветной документ): | 24-битовый режим цветного сканирования с дескринингом для уменьшения муара
Black & White Document (Черно-белый документ): | 8-битовый режим серого полутонового сканирования с дескринингом

| Примечание:

| Муар является перекрещивающейся сеткой, которая появляется на отсканированном изображении при сканировании печатных материалов. Это результат интерференции, происходящей вследствие углового смещения растровых сеток сканируемого изображения и полутонового экрана.

#### Установка Image Location (Определение области изображения)

Auto Locate (Автоматическое определение области изображения): | Сканер автоматические находит и определяет нужное изображение. Изображение появляется без белой каймы. Если типом документа является фотография, то опция Auto Locate (Автоматическое определение области изображения) применяется к каждой в отдельности фотографии, в противном случае происходит охват всей площади изображения.
Detect Skew Angle (Определение угла перекоса): | Сканер автоматически определяет перекос сканируемого изображение. Если типом документа является фотография, то опция Detect Skew Angle (Определение угла перекоса) применяется к каждой в отдельности фотографии. Когда типом документа является Text/Line Art (Текст/Штриховая графика), происходит охват всей площади изображения.

#### Установка Exposure (Экспозиция)

Сканер автоматически оптимизирует экспозицию изображения, определенного функцией Auto Locate (Автоматическое определение). Установки параметров Gamma (Гамма), Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) задаются автоматически.

[К началу]

Предыдущая | Далее