Возможности утилиты EPSON TWAIN

# Регуляторы изображения

Щелкните кнопку Image Controls (Регуляторы изображения) в окне Manual mode (Режим сканирования вручную) для просмотра следующего диалогового окна.

| Примечание:

| Установки опции Image Controls (Регуляторы изображения) автоматически оптимизируются при сканировании без предварительного просмотра.

| Кнопка Image Controls (Регуляторы изображения) слабо высвечивается и недоступна при выборе системы ICM или ColorSync в диалоговом окне Configuration (Конфигурация).

| Если для опции Image Type (Тип изображения) выбрана установка Text/Line Art (Текст/Штриховая графика) , то все установки, кроме Threshold (Порог) слабо высвечиваются и недоступны для выбора.

| Можно видеть воздействие установок опции Image Controls (Органы управления) в окне Preview (Предварительный просмотр).

### Экспозиция:

Установка Exposure (Экспозиция) осветляет или затеняет изображение. Можно выбрать значения от -10 (самое темное) до 20 (самое светлое), перемещая ползунок регулятора.

Регуляторы Exposure (Экспозиция) и Highlight (Белая точка) взаимосвязаны. При изменении установки Exposure (Экспозиция) автоматически устанавливается новое значение параметра Highlight (Белая точка).

### Параметр Gamma (Гамма):

Параметр Gamma (Гамма) позволяет регулировать яркость полутонов в изображении. Можно выбрать значения от 50 (самое темное) до 500 (самое светлое), перемещая ползунок регулятора.

### Параметр Highlight (Белая точка):

Параметр Highlight (Белая точка) позволяет регулировать уровень яркости светлой части изображения. Можно выбрать значения от 61 до 490, перемещая ползунок регулятора.

Щелкните кнопку с изображением пипетки снизу ползунка регулятора и курсор мыши примет вид пипетки. Проведите пипетку над областью изображения и щелкните в светлой области изображения. Пипетка "считает" цвет этой области изображения и он будет использоваться в качестве значения параметра Белая точка для всего изображения. Результат этого немедленно отразится на предварительно просматриваемом изображении. Щелкните кнопку Cancel (Отмена) для восстановления исходного изображения.

### Параметр Shadow (Черная точка):

Параметр Shadow (Черная точка) позволяет отрегулировать уровень темноты в самой темной части изображения. Можно выбрать значения от 0 до 60, перемещая ползунок регулятора.

Щелкните кнопку с изображением пипетки снизу ползунка регулятора и курсор мыши примет вид пипетки. Проведите пипетку над областью изображения и щелкните в темной области. Пипетка "считает" цвет этой области изображения и он будет использоваться в качестве значения параметра Черная точка для всего изображения. Результат этого немедленно отразится на предварительно просматриваемом изображении. Щелкните кнопку Cancel (Отмена) для восстановления исходного изображения.

### Threshold (Порог чувствительности):

Доступна, когда для опции Image Type (Тип изображения) выбрана установка Text/Line Art (Текст/Штриховая графика) . Сканер сканирует полутона как черное или белое при этой установке.

Можно выбрать значения от 0 (самое светлое) до 255 (самое темное), перемещая ползунок регулятора.

[К началу]

Предыдущая | Далее