Техобслуживание и устранение неисправностей

# Индикатор ошибки

Если происходит ошибка, то сканер останавливается, а светодиодный индикатор указывает тип ошибки.

Цвет индикатора | Состояние индикатора | Тип ошибки
Красный | Горит | Командная ошибка
Мигает | Ошибка итерфейса
Мигает | Непоправимая ошибка

### Командная ошибка

Сканер получил некорректные команды от драйвера сканера.

Когда происходит такая ошибка, то попытайтесь пересканировать документ. Сканер возвращается в норму, когда получает корректные команды. Обычно не требуется перезапускать сканер при данном типе ошибки.

### Ошибка итерфейса

Неправильная настройка интерфейса или сканер неправильно подключен к компьютеру.

Когда происходит такая ошибка, то отключите сканер и USB-разъем, а затем снова подключите.

### Непоправимая ошибка

Этот тип ошибки указывает на наличие следующих проблем:

- Люминисцентная лампа требует замены.

- Неисправен сканер.

Обратитесь к дилеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее