Основы сканирования

# Регулировка параметра Gamma (Гамма)

Параметр Gamma (Гамма) представляет собой разницу по контрасту между светлыми и темными тонами изображения. Любое изменение параметра Гамма отражается только на средних тонах изображения.

Для изменения уровня параметра Гамма передвиньте ползунок Gamma (Гамма) влево или вправо, или введите нужное значение в текстовом окне.

Исходное изображение
При значении 180 | При значении 260

Для параметра Гамма можно ввести значение от 50 до 500.

| Примечание:

| См. в разделе Регуляторы изображения дополнительную информацию о регулировке уровня параметра Гамма.

[К началу]

Предыдущая | Далее