Основы сканирования

# Оптимизация сканирования изображения

> Оптимизация сканирования изображения вручную
> Отображение изображения предварительного сканирования

Утилита EPSON TWAIN может автоматически регулировать и оптимизировать экспозиции и цвета отсканированного изображения в процессе сканирования. Можно также выполнять регулировки вручную с помощью регуляторов качества изображения в окне Manual mode (Режим сканирования вручную). В этом разделе приводятся общие сведения по оптимизации изображений с помощью регуляторов.

Окно Manual mode (Режим сканирования вручную)

| Примечание для пользователей Macintosh:

| Большинство рисунков этого раздела относятся к Windows, поэтому они могут несколько отличаться по виду от тех, что в действительности будут на экране монитора. Все указания одинаковы, за исключением сопровождаемых примечаниями.

## Оптимизация сканирования изображения вручную

Для оптимизации изображений вручную отрегулируйте следующий установки утилиты EPSON TWAIN в порядке указанном ниже:

#### Отрегулировать яркость и контрастность

| Отрегулировать значения белой и черной точек в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения). См. Регулировка параметра Белая точка и Регулировка параметра Черная точка

| Отрегулировать параметр Gamma (Гамма) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения). См. Регулировка параметра Gamma (Гамма)

| Отрегулировать кривую тоновоспроизведения с помощью установок для предустановленных кривых тоновоспроизведения в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения). См. Пользование предустановленной кривой тоновоспроизведения

#### Выполните регулировки цвета

| Отрегулировать установки Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета). См. Регулировка установки Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов)

| Отрегулировать параметр Saturation (Насыщенность) в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета). См. Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)

| Отрегулировать вручную кривую тоновоспроизведения для отдельных цветов в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения). См. Пользование кривой тоновоспроизведения

Для выполнения следующих установок в окне утилиты EPSON TWAIN необходимо вывести на экран изображение предварительного сканирования в окне Preview (Предварительный просмотр). Подробности смотрите в следующем разделе.

[К началу]

## Отображение изображения предварительного сканирования

Окно Preview (Предварительный просмотр) в правой стороне окна Manual mode (Режим сканирования вручную) отражает результаты производимых воздействий на изображение. Окно Preview (Предварительный просмотр) является исходным для обращения к диалоговым окнам Image Controls (Регуляторы изображения), Color Adjustment (Регулировка цвета) и Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения), содержащим регуляторы для оптимизации изображения.

| Примечание:

| См. в разделе Предварительный просмотр изображений опции окна Preview (Предварительный просмотр) и в разделе Кнопка конфигурации сведения о регулировании качества изображения предварительного сканирования.

| После выбора Image Type (Тип изображения) , щелкните кнопку Preview (Предварительный просмотр) для запуска предварительного сканирования. Изображение предварительного сканирования документа появится на экране монитора. В случае установки флажка в клетке опции Automatic Preview (Автоматический предварительный просмотр) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) изображение предварительного сканирования автоматически выводится на экран монитора после запуска утилиты EPSON TWAIN.

| Щелкните одну из нижележащих кнопок для открытия диалогового окна с необходимыми регуляторами для оптимизации изображения.

| Кнопка Image Controls (Регуляторы изображения)
| Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)
| Кнопка Color Adjustment (Регулировка цвета)

[К началу]

Предыдущая | Далее