Техобслуживание и устранение неисправностей

# Техобслуживание

> Чистка сканера
> Замена люминисцентной лампы

## Чистка сканера

Для поддержания сканера в наилучшем рабочем состоянии его необходимо периодически чистить, как описано ниже.

| Выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки.

| Очистите корпус снаружи с помощью тканевой салфетки, смоченной в мягком моющем средстве или водой.

| При загрязнении стекла планшета протрите его мягкой сухой салфеткой. Если стекло запачкано жиром или другим трудноудалимым материалом, то для их удаления используйте небольшое количество средства для очистки стекол и мягкую салфетку. Удалите салфеткой оставшуюся жидкость.

Следите, чтобы на стекле планшета не было пыли. Пыль может вызвать появление пятен на отсканированном изображении.

| Предостережение:

| Не царапайте и не повреждайте стекло планшета, не пользуйтесь жесткими щетками или абразивными терками для его очистки. Поврежденная поверхность стекла может ухудшить качество сканирования.

| Никогда не пользуйтесь спиртами, разбавителями или вызывающими коррозию растворителями для чистки сканера. Эти химические вещества могут повредить детали сканера и его корпус.

| Не проливайте жидкости на механизмы сканера или его электронные компоненты. Это может повредить механизм и электрические цепи.

| Не распыляйте смазочные материалы внутри сканера.

| Никогда не вскрывайте корпус сканера.

[К началу]

## Замена люминисцентной лампы

Яркость люминисцентной лампы со временем снижается. При перегорании лампы или слишком тусклом свечении, не позволяющем сканеру нормально работать, сканер останавливается, а электропитание лампы отключается. Если это случилось, то лампа должна быть заменена. За дополнительной информацией обращайтесь к дилеру.

| Предостережение:

| Никогда не вскрывайте корпус сканера. Если решили, что сканер требует ремонта или регулировки, то свяжитесь с дилером.

[К началу]

Далее