Калибровка системы

# Пользование системой управления цветом ICM/sRGB (для пользователей Windows)

Если вы пользуетесь Windows 98 или 2000 и выходные устройства (принтер и монитор) поддерживают систему управления цветом ICM, то можно использовать метод калибровки ICM.

| Примечание:

| Если выходные устройства не поддерживают формат sRGB, то оставьте клетку опции пустой.

Выполните следующие действия:

| Запустите TWAIN-совместимое приложение и выберите команду Acquire (Получить) или аналогичную команду из меню File (Файл) для запуска утилиты EPSON TWAIN.

| Щелкните кнопку Configuration (Конфигурация) в окне Manual mode (Режим сканирования вручную). Выберите систему ICM/sRGB в диалоговом окне Configuration (Конфигурация).

| Выполните другие желаемые установки.

| Щелкните кнопку Scan (Сканировать)

Сканер сосканирует изображение в формате настроек sRGB.

[К началу]

Предыдущая | Далее