Техобслуживание и устранение неисправностей

# Пользование подставкой для хранения сканера

Для хранения сканера можно использовать подставку. Перед установкой сканера необходимо зафиксировать каретку сканера, чтобы исключить его повреждение. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка займет начальное положение (самое ближнее положение к петлям крышки сканера). При включенной на каретки лампе выньте вилку сетевого кабеля из электророзетки.

| Отсоедините адаптер сетевого питания от входа постоянного тока на сканере и затем сдвиньте транспортный фиксатор влево.

| Продвиньте сканер вертикально вниз по подставке до полной установки сканера на ней.

| Предостережение:

| Проверьте, что ребро подставки располагается прямо снизу фиксаторов на сканере, прежде чем продвигать сканер вертикально вниз по подставке до установки на место; в противном случае может произойти поломка.

| При размещении сканера на подставке не допускайте по нему ударов, способных вытолкнуть его с подставки; в противном случае может произойти поломка.

| Не пользуйтесь сканером, когда он находится на подставке.

[К началу]

Предыдущая | Далее