| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО Удаление следов пыли Функция приложения Epson Scan Dust Removal (Удаление дефектов) предназначена для програмного удаления пыли при сканировании пленок или слайдов.
Оригинальное изображение | С применением функции Dust Removal (Удаление дефектов)
| Примечание:
Перед началом сканирования аккуратно удалите пыль с оригинала.
Используя Epson Scan, выполните следующие шаги, чтобы удалить следы пыли.
| Положите оригинал на планшет сканера. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Размещение пленок и слайдов (только Perfection V100 Photo)
| Запустите Epson Scan. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии:
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo):
| Сканирование с помощью кнопок сканера
| Сканирование при помощи Epson Scan
| Сканирование при помощи Epson Creativity Suite
| Сканирование с помощью других программ
| Когда появится главное окно Epson Scan, выполните следующие действия в зависимости от выбранного режима сканирования.
| Простой и Профессиональный режимы: переходите к шагу 4. Автоматический режим:щелкните Customize (Настройки), затем установите флажок Specify document type for Full Auto Mode (Укажите тип документа для автоматического режима) и, если необходимо, выберите тип оригинала, который вы сканируете. Затем установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов) и щелкните OK. Перейдите к шагу 9.
|  | Примечание:
Подробные инструкции о сканировании документов и фотографий в автоматическом режиме см. в разделе Работа в автоматическом режиме. Подробные инструкции о сканировании пленок или слайдов (только Perfection V100 Photo) в автоматическом режиме см. в разделе Работа в автоматическом режиме. Perfection V100 Photo: В автоматическом режиме вы можете сканировать только цветные 35 мм пленки или слайды. Для сканирования других типов пленок используйте Простой или Профессиональный режимы. Подробную информацию об изменении режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования. Подробную информацию об изменении режима сканирования при сканировании пленок или слайдов (только Perfection V100 Photo) см. в разделе Изменение режима сканирования.
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Выполнение основных настроек Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Предварительный просмотр и выделение области сканирования Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Предварительный просмотр и выделение области сканирования
| Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов) одним из указанных ниже способов.
| Простой режим: установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Профессиональный режим: если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
Простой режим: Профессиональный режим:
|  | Примечание:
Perfection V100 Photo: Сканируя пленки или слайды, вы также можете повысить качество сканированного изображения, уменьшив его зернистость. Установите флажок Grain Reduction (Уменьшение зернистости). Щелкните кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и из списка Level (Уровень) выберите значение, чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции. Результат применения функции удаления пыли не виден в момент предварительного просмотра изображения. Оценивайте ее работу по отсканированному изображению.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Коррекция цвета и другие настройки изображения Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Выбор размера отсканированного изображения Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции удаления дефектов.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы. Докумены и фотографии: Завершение сканирования Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Завершение сканирования |