| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО Коррекция фотографий, снятых против света Функция приложения Epson Scan Backlight Correction (Коррекция фона) предназначена для осветления темных частей фотографий, которые были сделаны против света. После сканирования напечатанных фотографий, пленок или слайдов вы автоматически получите улучшенные изображения.
| Примечание:
Функция Backlight Correction (Коррекция фона) недоступна в Автоматическом режиме.
Оригинальное изображение | С применением функции Backlight Correction (Коррекция фона)
Используя Epson Scan, выполните следующие шаги, чтобы откорректровать фотографии, снятые против источника света.
| Расположите оригинал на планшете сканера. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Размещение документов и фотографий. Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Размещение пленок и слайдов (только Perfection V100 Photo).
| Запустите Epson Scan. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии:
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo):
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Выполнение основных настроек Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Предварительный просмотр и выделение области сканирования Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Предварительный просмотр и выделение области сканирования
| Установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона) одним из указанных ниже способов.
| Простой режим: установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона). Профессиональный режим: прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона).
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Коррекция цвета и другие настройки изображения Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы:
Докумены и фотографии: Выбор размера отсканированного изображения Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции Backlight Correction (Коррекция фона).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы. Докумены и фотографии: Завершение сканирования Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo): Завершение сканирования |