| Основная страница > Детали устройства Индикатор и кнопки Индикатор Кнопки На сканере расположены четыре кнопки. Индикатор работы горит при нормальной работе устройства.
| Примечание:
Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к Perfection V100 Photo, однако описание также относится и к Perfection V10.
a. Кнопка Scan to E-mail (Сканировать для E-mail) b. Кнопка Scan to PDF (Сканировать для PDF) c. Кнопка Copy (Копирование) d. Кнопка Start (Пуск) e. Индикатор работы Индикатор Индикатор работы расположен между кнопками Start (Пуск) и Scan to PDF (Сканировать для PDF).
Цвет | Статус индикатора | Значение
Зеленый | Горит | Готовность к сканированию.
Мигает | Происходит инициализация или сканирование.
Красный | Мигает | Произошла ошибка. Подробную информацию см. в разделе Индикатор ошибок.
(Нет) | Не горит | Сканер выключен.
К началу Кнопки Перед использованием кнопок сканера убедитесь, что программы Epson Scan и Epson Creativity Suite установлены.
Кнопка | Функция
Start (Пуск) | Отсканировать и отправить полученное изображение в приложение за один шаг.
Copy (Копирование) | Отсканировать и отправить полученное изображение в приложение Epson Copy Utility.
Scan to E-mail (Сканировать для E-mail) | Отсканировать и отправить письмо по электронной почте с вложенным полученным изображением.
Scan to PDF (Сканировать для PDF) | Отсканировать изображение или многостраничный документ и сохранить его в указанный файл PDF.
Докумены и фотографии:См. Раздел Сканирование с помощью кнопок сканера. Пленки и слайды (только Perfection V100 Photo):См. Раздел Сканирование с помощью кнопок сканера. К началу |