| Основная страница > Технические характеристики Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам
| Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 27,200 × 37,440 пикселов при разрешении 3200 dpi
Размер документа | Непрозрачный: 216 × 297 мм A4 или US letter Прозрачный (только Perfection V100 Photo): 35мм пленка: 6 кадров одновременно 35 мм слайды: до 4 слайдов одновременно
Разрешение сканирования | 3200 dpi (обычное сканирование) 9600 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | от 50 до 6400, 9600 и 12800 dpi (от 50 до 6400 с шагом в 1 dpi)
Скорость сканирования[Непрозрачный оригинал] | Приблизительно 4,0 мс/строка при 600 dpi Приблизительно 14,6 мс/строка при 3200 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Высокоскоростной порт USB 2.0 или порт USB 1.1
Источник света | Белая флуоресцентная лампа с холодным катодом
К началу Механические характеристики Perfection V10
Размеры | Ширина: 430,0 мм Глубина: 280,0 мм Высота: 41,0 мм
Вес | Примерно 2,2 кг
Perfection V100 Photo
Размеры | Ширина: 430,0 мм Глубина: 280,0 мм Высота: 57,0 мм
Вес | Примерно 2,6 кг
К началу Электрические характеристики
| Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адамптере, либо на тыльной стороне сканера.
Сканер
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 13,5 В
Номинальный ток | 1,5 A
Потребляемая мощность | Perfection V10: 16 Вт при работе 12 Вт в режиме простоя 3,5 Вт в спящем режиме Perfection V100 Photo: 16 Вт при работе 13 Вт в режиме простоя 3,5 Вт в спящем режиме
Адаптер переменного тока
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Модель | A391 UC | A391 GB A391 VD A391 AS A391 BS A391 KR A391 AR
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 120 В | Напряжение переменного тока от 220 до 240 В
Номинальный ток | 0,6 A | 0.4 A
Номинальная частота | 50—60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока 13,5 В
Номинальный выходной ток | 1,5 A
| Примечание:
Модели адаптеров различаются, в зависимости от страны приобретения.
Соответствие стандарту ENERGY STAR® Как партнер ENERGY STAR® Epson утверждает, что это устройство отвечает принципам энергосбережения ENERGY STAR®. ENERGY STAR® — это добровольное партнерство с производителями компьютеров и офисного оборудования, направленное на создание энергосберегающих персональных компьютеров, мониторов, принтеров, факсов, копиров и сканеров в целях сокращения загрязнения воздуха, вызванного производством электроэнергии. Данные стандарты и логотипы одинаковы в участвующих странах. К началу Характеристики окружающей среды
Температура | Работа | от 5 до 35˚ C
Хранение | от -25 до 60˚ C
Влажность | Работа | от 10 до 80%, без конденсации
Хранение | от 10 до 85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте устройство в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света
К началу Интерфейсы Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
К началу Соответствие стандартам и допускам Сканер Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Модель для Европы:
Директива о электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 класс B EN 55024
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B
Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 73/23/Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 60950-1 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 60950.1
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
К началу |