| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО # Восстановление цвета Использование Цветовой палитры (только в Профессиональном режиме) Функция Color Restoration (Восстановление цвета) восстанавливает краски и резкость на изображениях, полученных при сканировании выцветших и расфокусированных цветных фотографий. После сканирования напечатанных фотографий, пленок или слайдов вы автоматически получите изображение с улучшенной цветопередачей.
Оригинальное изображение | С применением функции Color Restoration (Восстановление цвета)
Используя Epson Scan, выполните следующие шаги, чтобы восстановить цвета.
| Расположите оригинал на планшете сканера. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий. Пленки или слайды: Размещение пленок или слайдов.
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ Пленки или слайды: Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Когда появится главное окно EPSON Scan, выполните следующие действия в зависимости от выбранного режима сканирования.
Простой или Профессиональный режим: Переходите к шагу 4. Автоматический режим:щелкните Customize (Настройки), затем установите флажок Specify document type for Full Auto Mode (Укажите тип документа для автоматического режима) и, если необходимо, выберите тип оригинала, который вы сканируете. Затем установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета) и щелкните OK. Перейдите к шагу 9. Примечание:
Подробные инструкции о сканировании фотографий в Автоматическом режиме см. в разделе Работа в Автоматическом режиме. Подробные инструкции о сканировании пленок и слайдов в Автоматическом режиме см. в разделе Работа в Автоматическом режиме. В Автоматическом режиме вы можете сканировать только цветные 35 мм пленки или слайды. Для сканирования других типов пленок используйте Простой или Профессиональный режимы. Подробную информацию об изменении режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования. Подробную информацию об изменении режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования.
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Выполнение основных настроек Пленки или слайды: Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Предварительный просмотр и выделение области сканирования Пленки или слайды: Предварительный просмотр и выделение области сканирования
| Установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета) одним из указанных ниже способов.
Простой режим: установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета). Профессиональный режим: если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета).
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Коррекция цвета и другие настройки изображения Пленки или слайды: Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Выбор размера отсканированного изображения Пленки или слайды: Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции восстановления цвета.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы. Документы и фотографии: Завершение сканирования Пленки или слайды: Завершение сканирования ## Использование Цветовой палитры (только в Профессиональном режиме) Чтобы более точно настроить цвета ваших изображений с помощью Цветовой палитры программы Epson Scan сделайте следующее. ### Выбор одного из цветов изображения для выполнения коррекции
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы предварительно просмотреть изображение. Затем щелкните кнопку Color Palette (Цветовая палитра).
Появится окно Color Palette (Цветовая палитра).
| Щелкните кнопку Color Extractor (Пипетка). Курсор приобретет форму пипетки.
| Щелкните в нужной точке изображения, чтобы выбрать цвет.
Выбранный цвет отобразится в центральной ячейке Цветовой палитры с тональными вариантами в окружающих ячейка.
| Для настройки цвета вашего изображения выберите ячейку с подходящим оттенком. Цвет центральной ячейки изменится на выбранный, и это изменение отразится на вашем изображении.
Примечание:
Вы также можете воспользоваться ячейками справа для изменения яркости.
| Для продолжения настройки цвета изображения, повторите шаг 4.
Чтобы сохранить образец цвета для использования при сканировании в будущем щелкните кнопку Save (Сохранить). Цвет отобразится в области сохранения. Примечание:
Для загрузки сохраненного цвета выберите его и нажмите на кнопку Apply to Palette (Применить к палитре ).
| После завершения настройки цвета щелкните кнопку Close (Закрыть) для перехода к окну программы EPSON Scan.
Для получения более подробной информации о работе с Цветовой палитрой щелкните кнопку Help (Справка). ### Применение цвета к изображению
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы предварительно просмотреть изображение. Затем щелкните кнопку Color Palette (Цветовая палитра).
Появится окно Color Palette (Цветовая палитра).
| Для настройки цвета вашего изображения выберите ячейку с подходящим оттенком. Выбранный цвет отобразится в центральной ячейке.
Примечание:
Вы также можете воспользоваться ячейками справа для изменения яркости.
| Щелкните кнопку Color Applicator (Применение цвета). Курсор приобретет форму капли.
| Щелкните в нужной точке изображения, чтобы выбрать цвет. Цвет изображения изменится.
| Для продолжения настройки цвета изображения, повторите шаги со 2 по 4.
Чтобы сохранить образец цвета для использования при сканировании в будущем щелкните кнопку Save (Сохранить). Цвет отобразится в области сохранения. Примечание:
Для загрузки сохраненного цвета выберите его и нажмите на кнопку Apply to Palette (Применить к палитре ).
| После завершения настройки цвета щелкните кнопку Close (Закрыть) для перехода к окну программы EPSON Scan.
Для получения более подробной информации о работе с Цветовой палитрой щелкните кнопку Help (Справка). К началу |