| Основная страница > Обслуживание # Транспортировка устройства При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку в центральном положении.
| Убедитесь, что каретка находится в центральном положении.
Если сканер включен, подсоединен к компьютеру и каретка находится не в центральном положении, одновременно нажмите и удерживайте кнопки Scan to E-mail (Сканировать для E-mail) и Copy (Копировать), пока каретка не переместится в центральное положение. Если сканер выключен и каретка находится не в центральном положении, включите сканер, подключите его к компьютеру и подождите около 15 секунд, пока компьютер не определит сканер. Затем одновременно нажмите и удерживайте кнопки Scan to E-mail (Сканировать для E-mail) и Copy (Копировать), пока каретка не переместится в центральное положение.
| Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении трех секунд, чтобы выключить сканер, затем отсоедините адаптер переменного тока.
| Отключите кабель USB от сканера.
| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную или похожую коробку.