| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО # Коррекция фотографий, снятых против света Функция приложения Epson Scan Backlight Correction (Коррекция фона) предназначена для осветления темных частей фотографий, которые были сделаны против света. После сканирования напечатанных фотографий, пленок или слайдов вы автоматически получите улучшенные изображения. Примечание:
Функция Backlight Correction (Коррекция фона) недоступна в Автоматическом режиме.
Оригинальное изображение | С применением функции Backlight Correction (Коррекция фона)
Используя Epson Scan, выполните следующие шаги, чтобы откорректировать фотографии, снятые против источника света.
| Расположите оригинал на планшете сканера. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий. Пленки или слайды: Размещение пленок или слайдов.
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ Пленки или слайды: Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Выполнение основных настроек Пленки или слайды: Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Предварительный просмотр и выделение области сканирования Пленки или слайды: Предварительный просмотр и выделение области сканирования
| Установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона) одним из указанных ниже способов.
Простой режим: установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона). Профессиональный режим: прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Коррекция цвета и другие настройки изображения Пленки или слайды: Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Выбор размера отсканированного изображения Пленки или слайды: Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции Backlight Correction (Коррекция фона).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы. Документы и фотографии: Завершение сканирования Пленки или слайды: Завершение сканирования |