| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО # Удаление следов пыли Функция приложения Epson Scan Dust Removal (Удаление дефектов) предназначена для программного удаления пыли при сканировании пленок или слайдов.
Оригинальное изображение | Функция Dust Removal (Удаление дефектов) включена
Примечание:
Перед сканированием оригиналов аккуратно удалите пыль с них.
Используя Epson Scan, выполните следующие шаги, чтобы удалить следы пыли.
| Положите оригинал на планшет сканера. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки или слайды: Размещение пленок или слайдов
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ Пленки или слайды: Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Когда появится главное окно EPSON Scan, выполните следующие действия в зависимости от выбранного режима сканирования.
Простой и Профессиональный режимы: Переходите к шагу 4. Автоматический режим: щелкните Customize (Настройки), затем установите флажок Specify document type for Full Auto Mode (Укажите тип документа для автоматического режима) и, если необходимо, выберите тип оригинала, который вы сканируете. Затем установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов) и щелкните OK. Перейдите к шагу 9. Примечание:
Подробные инструкции о сканировании документов и фотографий в Автоматическом режиме см. в разделе Работа в Автоматическом режиме. Подробные инструкции о сканировании пленок и слайдов в Автоматическом режиме см. в разделе Работа в Автоматическом режиме. В Автоматическом режиме вы можете сканировать только цветные 35 мм пленки или слайды. Для сканирования других типов пленок используйте Простой или Профессиональный режимы. Подробную информацию об изменении режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования. Подробную информацию об изменении режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования.
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Выполнение основных настроек Пленки или слайды: Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Предварительный просмотр и выделение области сканирования Пленки или слайды: Предварительный просмотр и выделение области сканирования
| Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов) одним из указанных ниже способов.
Простой режим: установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Профессиональный режим: если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение. Простой режим: Профессиональный режим: Примечание:
Сканируя пленки или слайды, вы также можете повысить качество сканированного изображения, уменьшив его зернистость. Установите флажок Grain Reduction (Уменьшение зернистости). Щелкните кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и из списка Level (Уровень) выберите значение, чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции. Результат применения функции удаления дефектов не виден в окне предварительного просмотра изображения. Оценивайте ее работу по отсканированному изображению.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Коррекция цвета и другие настройки изображения Пленки или слайды: Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Выбор размера отсканированного изображения Пленки или слайды: Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции удаления дефектов.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы. Документы и фотографии: Завершение сканирования Пленки или слайды: Завершение сканирования |