| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Удаление следов пыли Удаление дефектов в автоматическом режиме Удаление дефектов в простом режиме Удаление дефектов в профессиональном режиме Функция приложения Epson Scan Dust Removal (Удаление дефектов) предназначена для программного удаления пыли при сканировании пленок или слайдов. Перед сканированием оригиналов аккуратно удалите пыль с них.
Оригинальное изображение | С применением функции Dust Removal (Удаление дефектов)
Примечание
Перед сканированием оригиналов аккуратно удалите пыль с них. Если вы примените функцию Dust Removal (Удаление дефектов)при сканировании оригиналов, на которых нет пыли и царапин, сканированное изображение может получиться искаженным и расплывчатым.
Удаление следов пыли с ваших оригиналов обратитесь к одному из следующих разделов. Автоматический режим: Удаление дефектов в автоматическом режиме Офисный режим: Эта функция недоступна в режиме Office (Офисный). Измените режим сканирования на Home Mode (Простой) или Professional (Профессиональный). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Простой режим: Удаление дефектов в простом режиме Профессиональный режим: Удаление дефектов в профессиональном режиме ## Удаление дефектов в автоматическом режиме
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды (только Perfection V300 Photo): Размещение пленок и слайдов (только Perfection V300 Photo) Примечание для сканирования пленок и слайдов (только Perfection V300 Photo):
В Автоматическом режиме вы можете сканировать только цветные 35 мм пленки или слайды. Для сканирования других типов пленок используйте Простой или Профессиональный режимы. Для изменения режима сканирования, обратитесь к разделу Изменение режима сканирования.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В диалоговом окне режима Full Auto (автоматический) щелкните Customize (Настроить). Появится окно Customize (Настройки автоматического режима).
| Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов).
| Если вы хотите выбрать параметры сохранения файла, щелкните File Save Settings (Параметры сохранения файла). Подробнее об этом — в разделе Параметры сохранения файла.
Примечание
При запуске Epson Scan из совместимого с TWAIN приложения, например, Adobe Photoshop Elements, кнопкаFile Save Settings (Параметры сохранения файла) не отображается.
| По окончании настройки всех необходимых параметров щелкните OK для возврата в окно режима Full Auto (Автоматический).
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Удаление дефектов в простом режиме
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды (только Perfection V300 Photo): Размещение пленок и слайдов (только Perfection V300 Photo)
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В режиме Home (Простой) настройте параметры Document Type (Тип документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (Назначение). Подробности см. в разделе Сканирование в простом режиме.
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов).
Примечание
Результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) не виден в окне Preview (Просмотр). Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите использовать функцию Dust Removal (Удаление дефектов) для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) перед установкой флажка.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробности см. в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробности см. в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Удаление дефектов в профессиональном режиме
| Положите оригинал на планшет. См. следующие разделы.
Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий Пленки и слайды (только Perfection V300 Photo): Размещение пленок и слайдов (только Perfection V300 Photo)
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск Epson Scan.
| В окне режима Professional Профессиональный) выберите параметры Document Type (Тип документа), Document Source (Источник документа), Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) (для сканирования документов и фотографий) или Film Type (Тип пленки) (для сканирования пленок и слайдов), Image Type (Тип изображения) и Resolution (Разрешение). Подробности см. в разделе Сканирование в профессиональном режиме.
| Щелкните Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. Подробности см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке Level (Уровень) выберите нужное значение.
Примечание
Результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) не виден в окне Preview (Просмотр). Сканируя пленки или слайды, вы также можете повысить качество сканированного изображения, уменьшив его зернистость. Установите флажок Grain Reduction (Уменьшение зернистости). Щелкните кнопку + (Windows) или кнопку (Mac OS X) и из списка Level (Уровень) выберите значение, чтобы увеличить или снизить эффект от применения этой функции. Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите использовать функцию Dust Removal (Удаление дефектов) для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) перед установкой флажка.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх |