| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Размещение пленок и слайдов (только Perfection V300 Photo) Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Размещение пленки в держателе Размещение слайдов в держателе Хранение держателя пленки Установка подложки для сканирования непрозрачных документов ## Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо снять подложку для сканирования непрозрачных документов. Она снимается со слайд-модуля сканера, необходимого для сканирования пленок и слайдов.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой тканью планшет и слайд-модуль сканера.
a. окно слайд-модуля Для размещения пленки, обратитесь к разделу Размещение пленки в держателе. Для размещения слайдов, обратитесь к разделу Размещение слайдов в держателе. Для замены подложки для сканирования непрозрачных документов, обратитесь к разделу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. Верх ## Размещение пленки в держателе
| Откройте крышку держателя 35-мм пленки.
| Протолкните пленку в держатель 35 мм пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны видеть изображения и слова на пленке перевернутыми.
Примечание
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в Автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась.
| Убедитесь, что пленка расположена как показано на рисунке.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок пленки на выступе держателя совпадает с соответствующим значком на сканере.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования пленки обратитесь к разделу Запуск Epson Scan. После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. Верх ## Размещение слайдов в держателе Вы можете сканировать до четырех 35 мм слайдов за раз, используя ту часть держателя, которая предназначена для слайдов. Примечание
Вы не можете сканировать негативные слайды. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать слайды в Автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок слайда на выступе держателя совпадает с соответствующим значком на сканере.
| Положите до четырех 35 мм слайдов в держатель основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на слайдах перевернутыми при просмотре с верхней стороны. Слайды должны быть расположены как показано ниже.
Примечание
Располагайте длинную сторону слайда в держателе как показано ниже.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования слайдов обратитесь к разделу Запуск Epson Scan. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. Верх ## Хранение держателя пленки Если вы не используете держатель пленок, положите его внутрь крышки сканера.
| Поднимите крышку и снимите подложку для сканирования непрозрачных документов. Подробности см. в разделе Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Задвиньте держатель пленок в крышку сканера.
| Установите подложку для сканирования непрозрачных документов Подробнее об этом — в разделе Установка подложки для сканирования непрозрачных документов.
Верх ## Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки — белая. Верх |