| Основная страница > Безопасность # Важные инструкции по безопасности Ограничения на копирование Прочитайте все эти инструкции и следуйте всем указаниям и предупреждениям на сканере. Справочное руководство содержит предупреждения, предостережения и примечания. Предупреждения
необходимо соблюдать во избежание телесных травм.
Предостережения
необходимо соблюдать, чтобы не повредить оборудование.
Примечания
содержат важные сведения и полезные советы по работе с устройством.
Поставьте устройство вблизи от компьютера, чтобы не натягивать интерфейсный кабель. Не устанавливайте и не храните сканер и адаптер переменного тока на открытом воздухе, в сильно загрязненных или запыленных местах, рядом с источниками воды и тепла, в местах, подверженных ударам, вибрации или резким изменениям температуры или влажности, при высокой температуре или влажности, на прямом солнечном свете или под сильными источниками света. Не работайте с устройством с мокрыми руками. Размещайте сканер и адаптер переменного тока рядом с электрической розеткой, где шнур питания можно легко отключить. Предостережение
Убедитесь, что адаптер переменного тока отвечает соответствующим местным стандартам безопасности.
Шнур питания адаптера переменного тока следует прокладывать в местах, где они не будут истираться, изнашиваться, сплющиваться, скручиваться и подвергаться порезам. Не ставьте предметы на шнур питания адаптера переменного тока и следите за тем, чтобы на адаптер переменного тока и шнур питания не наступали и не переезжали их. Особенно тщательно следите за тем, чтобы шнур питания адаптера переменного тока был проложен прямо на концах и в местах соединения с адаптером переменного тока. Используйте только адаптер переменного тока, входящий в комплект сканера. Применение любого другого адаптера может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждениям. Адаптер переменного тока предназначен для использования только с тем сканером, с которым он поставляется. Не пытайтесь использовать его с другими электронными устройствами, если это не оговорено в инструкции. Используйте только источник питания того типа, который указан на заводской этикетке адаптера переменного тока. Подключайте сканер только к обычной электрической розетке при помощи шнура питания для переменного тока, отвечающего соответствующим местным стандартам безопасности. При подключении данного продукта к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля убедитесь в правильности ориентации разъемов. Каждый разъем можно подключить лишь одним способом. Если вставить разъем неправильно, можно повредить оба устройства, соединенные кабелем. Не подключайте устройства к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования. Если вы подключаете сканер через удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к этому удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к удлинителю, не превышает максимально допустимую розеткой. Не разбирайте, не вносите изменения и не пытайтесь починить электрический кабель, сканер или его принадлежности своими силами, кроме способов, явно описанных в прилагаемом руководстве. Не вставляйте предметы в любые отверстия устройства, так как они могут прикоснуться к точкам высокого напряжения и вызвать короткое замыкание. Остерегайтесь поражения электрическим током. Если вилка повреждена, замените весь кабель или обратитесь к квалифицированному электрику. Если в вилку устанавливается предохранитель,убедитесь, что вы заменили его предохранителем подходящего размера и номинала. Отключите сканер и адаптер переменного тока и обратитесь для обслуживания к квалифицированному персоналу в следующих случаях: Шнур питания или разъем повреждены; внутрь сканера или адаптера переменного тока попала жидкость; сканер или адаптер уронили или их корпуса повреждены; сканер или адаптер работает неправильно или с заметными отклонениями от обычного поведения. (Не пытайтесь сделать регулировки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации). Отключите сканер и адаптер переменного тока перед очисткой. Для очистки используйте только влажную ткань. Не применяйте жидкие или аэрозольные средства. Если вы не планируете использовать сканер в течение долгого периода времени, обязательно отключите адаптер переменного тока от электрической розетки. ## Ограничения на копирование Пользователи сканера обязаны выполнять следующие ограничения, чтобы гарантировать ответственное и законное использование устройства. Копирование следующих документов преследуется по закону. Банковские векселя, денежные знаки, рыночные государственные ценные бумаги, правительственные и муниципальные долговые обязательства. Непогашенные почтовые марки, проштампованные почтовые открытки и другие официальные почтовые предметы. Правительственные гербовые марки и ценные бумаги, выпущенные в ходе судопроизводства. Копирование следующих документов требует осторожности. Частные реализуемые ценные бумаги (акции, векселя, чеки и т. д.), ежемесячные пропуска, концессионные документы и т. д. Паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о пригодности, дорожные пропуска, акцизные марки, билеты и т. д. Примечание
Копирование следующих документов может преследоваться по закону.
Ответственное использование материалов, защищенных авторским правом Сканеры могут быть неправомерно использованы для копирования защищенных авторским правом материалов. Если у вас нет разрешения уполномоченного лица, то перед копированием опубликованных материалов необходимо получить разрешение у владельца авторских прав. Верх |