| Основная страница > Обслуживание # Транспортировка сканера При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку в исходном положении.
| Убедитесь, что каретка находится в исходном положении (справа). В противном случае, включите сканер и подождите, пока каретка вернется в исходную позицию.
| Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении трех секунд, чтобы выключить сканер, затем отсоедините адаптер переменного тока.
| Отключите кабель USB от сканера.
| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную или похожую коробку.