| Основная страница > Технические характеристики Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам
| Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 40,800 × 56,160 пикселов при разрешении 4800 dpi
Размер документа | Непрозрачный: 216 × 297 мм A4 или US letter Прозрачный: Пленка: 6 кадров за раз при использовании автоподатчика. 3 кадра за раз при использовании держателя для пленки Слайды: 2 слайда при использовании держателя для пленки
Разрешение сканирования | 4800 dpi (обычное сканирование) 9600 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | от 50 до 6400, 9600 и 12800 dpi (50—6400 dpi с шагом 1 dpi)
Скорость сканирования[Непрозрачный оригинал] | Приблизительно 4,6 мс/строка при 600 dpi Приблизительно 21,5 мс/строка при 4800 dpi
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Высокоскоростной порт USB 2.0 или порт USB 1.1
Источник света | Белая флуоресцентная лампа с холодным катодом
К началу Механические характеристики
Размеры | Ширина: 430,0 мм Глубина: 280,0 мм Высота: 73,0 мм
Вес | Примерно 2,8 кг
К началу Электрические характеристики
| Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адаптере, либо на тыльной стороне сканера.
Сканер
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 13,5 В
Номинальный ток | 1,5 A
Потребляемая мощность | 20,0 Вт при работе 13,5 Вт в режиме простоя 4,1 Вт в спящем режиме
Адаптер переменного тока
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Модель | A391 UC | A391 GB A391 VD A391 AS A391 BS A391 KR A391 AR
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 120 В | Напряжение переменного тока от 220 до 240 В
Номинальный ток | 0,6 A | 0.4 A
Номинальная частота | 50—60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока 13,5 В
Номинальный выходной ток | 1,5 A
Соответствие стандарту ENERGY STAR® К началу Характеристики окружающей среды
Температура | Работа | от 5 до 35˚ C
Хранение | от -25 до 60˚ C
Влажность | Работа | от 10 до 80%, без конденсации
Хранение | от 10 до 85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте сканер в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света
К началу Интерфейсы Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
К началу Соответствие стандартам и допускам Сканер Модель для Европы:
Директива о электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 55022 класс B EN 55024
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (П.п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99
Адаптер переменного тока Модель для Европы:
Директива о низком напряжении 73/23/Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EEC | EN 60950-1 EN 55022 класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
К началу |