| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО Работа со сканером в режиме копирования Вы можете использовать сканер с принтером, подсоединенные к компьютеру, в качестве копировальной машины. Вы можете увеличивать или уменьшать изображение, восстанавливать поблекшие цвета, удалять дефекты, улучшать текст и регулировать яркость и контраст изображения при копировании.
| Положите оригинал на планшет сканера. См. следующие разделы.
Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов. Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий.
| Запустите приложение Epson Copy Utility одним из указанных способов.
| Запустите Epson File Manager (см. Сканирование при помощи Epson Creativity Suite для документов и фотографий или Сканирование при помощи Epson Creativity Suite для пленок и слайдов). Затем щелкните значок Scan and Copy (Сканировать и копировать) в верхней части окна EPSON File Manager. Нажмите на кнопку сканера Copy (Копирование). В Windows Выберите Start (Пуск) > All Programs (Все программы) или Programs (Программы) > All Programs > EPSON Creativity Suite > Copy Utility > EPSON Copy Utility. В Mac OS X Откройте папкуApplications > EPSON > Creativity Suite > Copy Utility и дважды щелкните значок EPSON Copy Utility.
Откроется диалоговое окно Copy Utility (Утилита копирования).
| В верхней части окна из списка сканеров выберите свой сканер.
| Также выберите свой принтер из списка принтеров.
| Щелкните по области Source Type (Тип источника) и выберите тип документа, который вы копируете. Щелкните OK. Для справки см. таблицу ниже.
Параметр Source Type (Тип источника) | Тип документа
Color Document (Single Page) (Цветной документ (Отдельная страница)) | Одностраничный документ, содержащий текст либо текст с графикой, например, рекламный буклет
Black & White Document (Single Page) (Черно-белый документ (Отдельная страница)) | Одностраничный черно-белый документ, содержащий текст либо текст с графикой, например, письмо
Color Document (Multiple Pages) (Цветной документ (Многостраничный)) | Многостраничный цветной документ, содержащий текст либо текст с графикой, например, брошюра
Black & White Document (Single Page) (Черно-белый документ (Многостраничный)) | Многостраничный черно-белый документ, содержащий текст либо текст с графикой, например, справочник
Photo (Фото) | Цветные или черно-белые фотографии
Negative Film (Негатив) | Цветная негативная пленка.
Positive Film (Позитив) | Цветные слайды и пленки.
| Щелкните по области Output Paper (Бумага), выберите тип и размер бумаги, загруженной в сканер и щелкните OK.
|  | Примечание:
Если вы печатаете на принтере EPSON, появится окно настроек принтера. Инструкции по настройке параметров принтера вы можете найти в документации к принтеру.
| Если при копировании необходимо увеличить или уменьшить изображение, щелкните Copy Size (Размер копии), выберите уменьшение/увеличение и щелкните OK.
|  | Примечание:
Если вы печатаете на принтере EPSON, поддерживающем печать без полей, вы можете выбрать либо Margins (Поля), либо No Margins (Без полей).
| Если вы копируете поблекшую, выцветшую фотографию и хотите восстановить цвета, установите флажок Color Restoration (Восстановление цвета). Эта возможность доступна, если для параметра Source Type (Тип источника) выбрано одно из значений Photo (Фото), Negative Film (Негатив) или Positive Film (Позитив).
| Если при копировании необходимо удалить пыль с пленок или слайдов, установите флажок Dust Removal (Удаление дефектов). Эта возможность доступна, если для параметра Source Type (Тип источника) выбрано одно из значений Photo (Фото), Negative Film (Негатив) или Positive Film (Позитив).
| Если вы копируете черно-белый документ, вы можете повысить четкость текста и штрихового рисунка, установив флажок Text Enhancement (Улучшение качества текста). (Эта возможность доступна, если для параметра Source Type (Тип источника) выбрано значение Document (Документ).)
| Если вы хотите сделать изображение более светлым или более темным или настроить контраст, измените параметры Brightness (Яркость) и Contrast (Контрастность) с помощью ползунков. Эта возможность доступна, если для параметра Source Type (Тип источника) выбрано одно из значений Photo (Фото), Negative Film (Негатив) или Positive Film (Позитив).
| Если необходимо, задайте желаемое число копий в поле Number of Copies (Количество копий).
| После того как вы выполните все необходимые настройки, щелкните кнопку Copy (Копировать).
|  | Примечание:
Если перед печатью вы хотите просмотреть результат сканирования или выполнить дополнительные настройки, в нижней части окна щелкните кнопку Custom Copy (Настройка). Щелкните кнопку Help (Справка), чтобы узнать более подробную информацию о функциях приложения Copy Utility.