| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере Размещение пленок или слайдов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Размещение пленки в автозагрузчике Размещение пленки в держателе Размещение слайдов в держателе Хранение держателя пленки Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо снять подложку для сканирования непрозрачных документов.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой тканью планшет и слайд-модуль сканера.
a. окно слайд-модуля Для размещения пленки в автозагрузчике пленки, обратитесь к разделу Размещение пленки в автозагрузчике. Для размещения пленки в держателе пленки, обратитесь к разделу Размещение пленки в держателе. Для размещения слайдов, обратитесь к разделу Размещение слайдов в держателе. К началу Размещение пленки в автозагрузчике Сканер Perfection V350 Photo поставляется с автозагрузчиком пленок на крышке сканера, который позволяет автоматически сканировать пленки. Перед загрузкой пленки в автозагрузчик проверьте, отвечает ли перечисленным условиям состояние пленки, чтобы не испортить пленку и автозагрузчик.
| Примечание:
Для сканирования пленок, не отвечающих этим условиям, воспользуйтесь держателем для пленок. См. раздел Размещение пленки в держателе.
Пленка сухая. Пленка не инфракрасная. Ширина пленки — 35 мм, а длина — от 74 до 232 мм. Пленка содержит как минимум 2 кадра, но не более 6. Перфорация по краям пленки не повреждена. Пленка не должна быть рифленой или измятой и без следов изгибов. На пленке нет наклеек. Наклейки обычно бывают на части пленки без изображения перед первым кадром. Аккуратно отрежьте эту часть пленки.
| Убедитесь, что компьютер включен и программа EPSON Scan установлена.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
|  | Примечание:
Убедитесь, что на планшете нет посторонних предметов.
| Нажмите и отпустите крышку автозагрузчика пленки, чтобы открыть ее.
| Откройте до упора металлическую направляющую пленки.
|  | Примечание:
При использовании автозагрузчика пленки всегда открывайте направляющую вне зависимости от длины пленки, иначе может произойти замятие пленки.
| Загрузите пленку в податчик пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленке перевернутыми при просмотре с верхней стороны. Медленно протолкните пленку в загрузчик. Продолжайте проталкивать пленку до тех пор, пока не начнется автоматическая подача пленки в рабочую позицию.
|  | Примечание:
Если возникли проблемы с загрузкой пленки, постарайтесь ее распрямить, немного выгнув в другую сторону.
Для начала сканирования пленки обратитесь к разделу Сканирование при помощи кнопок сканера.
| Предостережение:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Когда начнется автоматическая загрузка пленки, отпустите ее, иначе пленка может замяться. Не прикасайтесь к пленке, не открывайте крышку сканера, не закрывайте крышку загрузчика пленки и не нажимайте на кнопку Eject (Выброс), пока идет сканирование. Если пленка не подается в автозагрузчик, подождите 10 секунд и повторите загрузку. Если индикатор работы мигает красным, возможно, случилось замятие пленки. Подробности см. в разделе Пленка замялась в автозагрузчике.
Если необходимо вынуть пленку, обратитесь к разделу Вывод пленки. Вывод пленки После завершения сканирования извлеките пленку из автозагрузчика следующим образом.
| Нажмите на кнопку Eject (Выброс).
| Выньте пленку после того, как загорится индикатор работы.
|  | Примечание:
Не тяните пленку. Подождите, пока она не будет выведена автоматически. Не выключайте сканер до извлечения пленки. Если это случилось, включите сканер и нажмите на кнопку Eject (Выброс).
| После извлечения пленки закройте металлическую направляющую пленки и крышку автозагрузчика.
|  | Примечание:
Если индикатор работы мигает красным, возможно, случилось замятие пленки. Подробности см. в разделе Пленка замялась в автозагрузчике.
После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Размещение пленки в держателе
| Протолкните пленку в держатель 35 мм пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленке перевернутыми при просмотре с верхней стороны.
|  | Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в Автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Убедитесь, что пленка расположена как показано на рисунке.
| Сканирование первых трех кадров пленки Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок «B» на выступе держателя совпадает со значком «B» на сканере.
Сканирование последних трех кадров пленки Выньте пленку из держателя и вставьте ее последним кадром вперед. Расположите держатель на планшете как показано на рисунке.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования пленки обратитесь к разделу Сканирование при помощи кнопок сканера. После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Размещение слайдов в держателе Вы можете сканировать два 35 мм слайда одновременно, используя ту часть держателя, которая предназначена для слайдов.
| Примечания
Вы не можете сканировать негативные слайды. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в Автоматическом режиме. Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок «A» на выступе держателя совпадает со значком «A» на сканере.
| Положите один или два 35 мм слайда в держатель основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на слайдах перевернутыми при просмотре с верхней стороны. Слайды должны быть расположены как показано ниже.
|  | Примечание:
Располагайте длинную сторону слайда в держателе как показано ниже.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования слайдов обратитесь к разделу Сканирование при помощи кнопок сканера. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу Хранение держателя пленки Если вы не используете держатель пленок, положите его внутрь крышки сканера.
| Поднимите крышку и снимите подложку для сканирования непрозрачных документов. Подробности см. в разделе Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Задвиньте держатель пленок в крышку сканера.
| Установите подложку для сканирования непрозрачных документов Подробнее об этом — в разделе Установка подложки для сканирования непрозрачных документов.
К началу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки — белая. К началу |