| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО Коррекция фотографий снятых против света Функция приложения Epson Scan Backlight Correction (Коррекция фона) предназначена для осветления темных частей фотографий, которые были сделаны против света. После сканирования напечатанных фотографий, пленок или слайдов вы автоматически получите улучшенные изображения.
| Примечание:
Функция Backlight Correction (Коррекция фона) недоступна в Автоматическом режиме.
Оригинальное изображение | С применением функции Backlight Correction (Коррекция фона)
Используя Epson Scan, выполните следующие шаги, чтобы откорректировать фотографии, снятые против источника света.
| Расположите оригинал на планшете сканера. См. следующие разделы.
Пленки и слайды: Размещение пленок или слайдов Документы и фотографии: Размещение документов и фотографий
| Запустите Epson Scan. См. следующие разделы.
Пленки и слайды:
| Сканирование при помощи кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование при помощи других программ
Документы и фотографии:
| Сканирование при помощи кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование при помощи других программ
| Выполните основные настройки для того типа оригинала, который вы собираетесь отсканировать. Затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. следующие разделы.
Пленки и слайды: Выполнение основных настроек Документы и фотографии: Выполнение основных настроек
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображение, затем выберите область сканирования. См. следующие разделы.
Пленки и слайды: Предварительный просмотр и выделение области сканирования Документы и фотографии: Предварительный просмотр и выделение области сканирования
| Установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона) одним из указанных ниже способов.
| Простой режим: установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона). Профессиональный режим: прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Backlight Correction (Коррекция фона).
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. следующие разделы.
Пленки и слайды: Коррекция цвета и другие настройки изображения Документы и фотографии: Коррекция цвета и другие настройки изображения
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. следующие разделы.
Пленки и слайды: Выбор размера отсканированного изображения Документы и фотографии: Выбор размера отсканированного изображения
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение с применением функции Backlight Correction (Коррекция фона).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. следующие разделы. Пленки и слайды: Завершение сканирования Документы и фотографии: Завершение сканирования |