| Основная страница > Решение проблем Неполадки при сканировании с использованием автозагрузчика пленки Автозагрузчик пленки не подает пленку Пленка замялась в автозагрузчике Автозагрузчик пленки не подает пленку Убедитесь, что пленка загружена, как описано в разделе Размещение пленки в автозагрузчике. Убедитесь, что индикатор работы горит зеленым цветом. Если индикатор мигает зеленым цветом, подождите, пока он не загорится постоянным зеленым цветом. Если цвет индикатора — красный, обратитесь к разделу Индикатор ошибок. Убедитесь, что сканер правильно подсоединен к компьютеру, и снова загрузите пленку. К началу Пленка замялась в автозагрузчике
| Если крышка податчика пленки закрыта, нажмите на нее, чтобы она открылась, затем полностью откройте направляющую пленки.
| Нажмите на кнопку Eject (Выброс). Если пленка не была выведена, перейдите к следующему шагу.
| Отключите сканер.
| Поднимите крышку сканера и посмотрите на внутреннюю сторону автозагрузчика, чтобы найти место, где застряла пленка.
| Если пленка застряла над окном слайд-модуля. Придерживая крышку сканера, поворачивайте подающий узел в указанном направлении. Поворачивайте подающий узел до тех пор, пока конец пленки не будет выведен из области загрузки. Затем аккуратно вытяните пленку.
Если пленка застряла в окне слайд-модуля или под ним. Придерживая крышку сканера, откройте крышку лентопротяжного тракта. Поворачивайте подающий узел до тех пор, пока конец пленки не будет выведен из области загрузки. Затем аккуратно вытяните пленку.
|  | Примечание:
Не поворачивайте подающий узел, если пленка не застряла.
| Закройте программу Epson Scan, если была запущена. Включите сканер и повторите сканирование.
К началу |