| Основная страница > Технические характеристики Требования к системе Требования к системе Windows Требования к системе Macintosh Перед работой со сканером убедитесь, что ваша ОС соответствует необходимым требованиям. Требования к системе Windows Проверьте вашу ОС Windows, чтобы узнать, какой тип интерфейса используется. Затем обратитесь к соответствующему вашей ОС разделу. ОС Windows с портом USB 2.0
Система | Microsoft Windows XP Home Edition, Professional или Professional x64 или 2000 Professional. (Операционные системы, обновленные от Windows Millennium Edition, 95 и 98, не поддерживаются.) Необходим драйвер USB 2.0 Host Driver от Microsoft
Интерфейс | Порт USB (Type A) компьютера
Видеосистема | SVGA или монитор с более высоким разрешением. 800 × 600, 16 бит (High Color) или выше. (Воспроизведение цветов и тонов зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. Подробности см. в документации к компьютеру.)
| Примечание:
Интерфейс USB 2.0 обратно совместим с USB 1.1.
ОС Windows с портом USB 1,1
Система | Microsoft Windows XP Home Edition, Professional или Professional x64 Edition, Millennium Edition, 98 Second Edition или 2000 Professional. (Операционные системы, обновленные от Windows 95 не поддерживаются.) Интерфейс USB должен использоваться в полноскоростном режиме
Интерфейс | Порт USB (Type A) компьютера
Видеосистема | SVGA или монитор с более высоким разрешением. 800 × 600, 16 бит (High Color) или выше. (Воспроизведение цветов и тонов зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. Подробности см. в документации к компьютеру.)
К началу Требования к системе Macintosh Проверьте ваш Macintosh, чтобы узнать, какой тип интерфейса используется. Затем обратитесь к соответствующему вашей ОС разделу. Macintosh с портом USB 2,0
Система | Компьютер Macintosh с процессором PowerPC, работающий под управлением операционной системы Mac OS X 10.2.8 или более поздней. В Mac OS X 10.3 не поддерживается функция Fast User Switching. Компьютер Macintosh с процессором Intel при использовании транслятора Rosetta. Epson Scan не является «Универсальным» приложением и использует транслятор Rosetta.
Интерфейс | Macintosh USB
Видеосистема | Цветной монитор, разрешение экрана 800 ×600 или выше, 32 000 цветов или больше. (Воспроизведение цветов и тонов зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. Подробности см. в документации к компьютеру.)
| Примечание:
Интерфейс USB 2.0 обратно совместим с USB 1.1. Epson Scan не поддерживает UNIX File System (UFS) для Mac OS X. Необходимо установить Epson Scan на диск или раздел, не отформатированный под UFS.
Macintosh с портом USB 1.1
Система | Mac OS X 10.2.8 или более поздняя В Mac OS X 10.3 не поддерживается функция Fast User Switching.
Интерфейс | Macintosh USB
Видеосистема | Цветной монитор, разрешение экрана 800 ×600 или выше, 32 000 цветов или больше. (Воспроизведение цветов и тонов зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. Подробности см. в документации к компьютеру.)
| Примечание:
Epson Scan не поддерживает UNIX File System (UFS) для Mac OS X. Необходимо установить Epson Scan на диск или раздел, не отформатированный под UFS.
К началу |