| Основная страница > Обслуживание Транспортировка сканера При транспортировке на длинные расстояния или при длительном хранении во избежание повреждений нужно зафиксировать каретку в центральном положении.
| Убедитесь, что каретка находится в центральном положении.
| Если сканер включен и подключен к компьютеру, каретка перемещается в центральное положение после завершения сканирования. Если сканер выключен и каретка находится не в центральном положении, включите сканер, подключите его к компьютеру и подождите около 15 секунд, пока каретка не переместится в центральное положение.
| Выключите сканер.
| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную или похожую коробку.