| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Размещение пленок и слайдов (только для Perfection V370 Photo) Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Размещение пленки в держателе Размещение слайдов в держателе Хранение держателя пленки Установка подложки для сканирования непрозрачных документов ## Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов Для сканирования пленок и слайдов необходимо снять подложку для сканирования непрозрачных документов. Она снимается со слайд-модуля сканера, необходимого для сканирования пленок и слайдов.
| Поднимите крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.
| Перед размещением пленок и слайдов на планшете протрите мягкой тканью планшет и слайд-модуль сканера.
a. Окно слайд-модуля Для размещения пленки, обратитесь к разделу Размещение пленки в держателе. Для размещения слайдов, обратитесь к разделу Размещение слайдов в держателе. Чтобы установить подложку для сканирования непрозрачных документов, обратитесь за инструкциями к разделу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу ## Размещение пленки в держателе
| Откройте крышку держателя 35-мм пленки.
| Протолкните пленку полностью в держатель пленки основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на пленке перевернутыми при просмотре с верхней стороны.
Примечание:
Берите пленку за края или работайте в перчатках, иначе вы можете испачкать ее. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленку в Full Auto Mode (Автоматический режим). Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Установите крышку держателя на место и нажмите на нее, чтобы она защелкнулась.
| Убедитесь, что пленка расположена как показано на рисунке.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок пленки на выступе держателя совпадает с соответствующим значком на сканере.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования пленки обратитесь к разделу Работа с кнопками сканера. После завершения сканирования пленок установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу ## Размещение слайдов в держателе Вы можете сканировать до четырех 35 мм слайдов за раз, используя ту часть держателя, которая предназначена для слайдов. Примечание:
Вы не можете сканировать негативные слайды. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленки и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать слайды в Full Auto Mode (Автоматический режим). Не закрывайте небольшие отверстия на держателе.
| Расположите держатель на планшете как показано на рисунке. Проверьте, что значок слайда на выступе держателя совпадает с соответствующим значком на сканере.
| Положите до четырех 35 мм слайдов в держатель основной (более блестящей) стороной вниз. В результате вы должны увидеть изображения и слова на слайдах перевернутыми при просмотре с верхней стороны. Слайды должны быть расположены как показано ниже.
Примечание:
Располагайте длинную сторону слайда в держателе как показано ниже.
| Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Закройте крышку сканера.
Для начала сканирования слайдов обратитесь к разделу Работа с кнопками сканера. После завершения сканирования слайдов установите подложку для сканирования непрозрачных документов на место. См. раздел Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. К началу ## Хранение держателя пленки Если вы не используете держатель пленок, положите его внутрь крышки сканера.
| Поднимите крышку и снимите подложку для сканирования непрозрачных документов. Подробности см. Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов в разделе.
| Задвиньте держатель пленок в крышку сканера.
| Установите подложку для сканирования непрозрачных документов. Подробности см. Установка подложки для сканирования непрозрачных документов в разделе.
К началу ## Установка подложки для сканирования непрозрачных документов Установите подложку для сканирования непрозрачных документов, задвинув ее под выступы на крышке сканера. Убедитесь, что внешняя сторона установленной подложки — белая. К началу |