| Основная страница > Детали сканера # Индикатор и кнопки Индикатор Кнопки На сканере расположены четыре кнопки. Индикатор работы указывает на то, нормально ли работает устройство. Примечание:
Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к Perfection V370 Photo, однако описание также относится и к Perfection V37.
a. Кнопка E-mail b. Кнопка PDF c. Кнопка Копирование d. Кнопка Питание/ Пуск e. Индикатор работы ## Индикатор Индикатор работы между кнопкой Питание/ Пуск и кнопкой PDF.
Цвет | Статус индикатора | Значение
Зеленый | Горит | Готовность к сканированию.
Мигает | Происходит инициализация или сканирование.
Оранжевый | Мигает | Произошла ошибка Подробности см. в разделе Индикатор работы мигает.
(Нет) | Не горит | Сканер выключен
К началу ## Кнопки Перед использованием кнопок сканера убедитесь, что установлено ПО для сканирования.
Кнопка | Функция
Питание/ Пуск | Питание | Нажмите для включения сканера. Нажмите и удерживайте в течении трех секунд для выключения сканера. (Сканер не может быть выключен, когда запущено приложение сканирования.)
Пуск | Запускает приложение Epson Scan.
Копирование | Запускает приложение Copy Utility.
E-mail | Запускает приложение Epson Scan, автоматически сканирует оригинал и открывает окно Send File Via E-mail (Отправить по E-mail)
PDF | Открывает окно Scan to PDF (Сканировать для PDF).
См. раздел Работа с кнопками сканера. К началу |