| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей сканера и ПО # Коррекция сканированного изображения С помощью Epson Scan можно выполнять различные настройки цвета, резкости, контраста и других параметров, отвечающих за качество изображения.
Histogram (Гистограмма) | Графическое отображение настроек светлых тонов, теней и уровней цветовой гаммы.
Tone Correction (Настройка тональных кривых) | Графическое отображение настроек цветовых тонов.
Image Adjustment (Настройка изображения) | Настройка яркости, контраста, баланса красного, зеленого и синего цветов.
Color Palette (Цветовая палитра) | Графическое отображение настроек средних тонов, например телесных, без изменения темных и светлых участков изображения.
Unsharp Mask (Повышение резкости) | Регулировка резкости изображения.
Descreening (Удаление растра) | Устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки.
Color Restoration (Восстановление цвета) | Автоматически восстанавливает цвета на поблекших, выцветших фотографиях
Backlight Correction (Коррекция фона) | Осветляет темные части фотографий, которые были сделаны против света.
Dust Removal (Удаление дефектов) | Автоматическое удаление дефектов.
Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов.
Auto Area Segmentation (Автосегментирование) | Улучшает четкость черно-белых изображений и точность оптического распознавания текста, отделяя текст от графики при сканировании.
Dropout (Исключение) | Сканирование без определенного цвета. Вы можете выбрать красный, синий или зеленый.
Color Enhance (Усиление цвета) | Усиливает выбранный цвет. Вы можете выбрать красный, синий или зеленый.
Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. |