| Основная страница > Технические характеристики # Характеристики сканера Общие сведения Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Интерфейсы Соответствие стандартам и допускам Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
## Общие сведения
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлектрическое устройство | Линейный цветной датчик ПЗС
Эффективных пикселов | 40 800 × 56 160 пикселов при разрешении 4800 dpi Область сканирования может уменьшаться при больших разрешениях.
Размер документа | Непрозрачный: 216 × 297 мм (8,5 × 11,7 дюймов) A4 или US letter size Прозрачный: 35 мм пленка: 6 кадров одновременно 35 мм слайды: до 4 слайдов одновременно
Разрешение сканирования | 4800 dpi (обычное сканирование) 9600 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)
Выходное разрешение | от 50 до 6400, 9600 и 12800 dpi (от 50 до 6400 с шагом в 1 dpi)
Представление цвета | 16 бит/пиксель для каждого базового цвета (внутреннее) 16 бит/пиксель для каждого базового цвета (внешнее)
Интерфейс | Один высокоскоростной порт USB
Источник света | Белый светодиод
Примечание:
Максимальное разрешение сканирования с использованием матрицы CCD соответствует ISO 14473. ISO 14473 определяет разрешение сканирования, как фундаментальную частоту дискретизации сенсора сканера.
К началу ## Механические характеристики ### Perfection V37
Ширина: | Ширина: 430,0 мм (16,9 дюймов) Глубина: 280,0 мм (11,0 дюймов) Высота: 40,8 мм (1,6 дюймов)
Вес | Примерно 2,2 кг
### Perfection V370 Photo
Ширина: | Ширина: 430,0 мм (16,9 дюймов) Глубина: 280,0 мм (11,0 дюймов) Высота: 66,5 мм (2,6 дюймов)
Вес | Примерно 2,8 кг
К началу ## Электрические характеристики Примечание:
Сведения о допустимом напряжении см. на наклейке, расположенной либо на сетевом адаптере, либо на тыльной стороне сканера.
### Сканер
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 13,5 В
Номинальный ток | 1,2 А
Потребляемая мощность | 12,0 Вт при работе 5,5 Вт в режиме готовности 3,7 Вт в спящем режиме 0,5 Вт в режиме отключения
### Адаптер переменного тока
| Модель на 100—120 В | Модель на 220—240 В
Модель адаптера | A392 UC | A392 GB A392 VD A392 AS A392 BS A392 KR A392 AR
Диапазон входного напряжения | Напряжение переменного тока от 100 до 120 В | Напряжение переменного тока от 220 до 240 В
Номинальный ток | 0,5 A | 0,3 A
Номинальная частота | 50 - 60 Гц
Номинальное выходное напряжение | Напряжение постоянного тока 13,5 В
Номинальный выходной ток | 1,2 А
Примечание:
Модели адаптеров различаются, в зависимости от страны приобретения.
К началу ## Условия окружающей среды
Температура | Работа | от 10 до 35˚ C
Хранение | от –25 до 60˚C
Влажность | Работа | от 10 до 80%, без конденсации
Хранение | от 10 до 85%, без конденсации
Условия для работы | Предназначен для работы в домашних и офисных помещениях. Не используйте сканер в пыльных местах, а также в местах, подверженных прямому солнечному свету, или рядом с сильными источниками света.
К началу ## Интерфейсы ### Интерфейс USB
Тип интерфейса | Спецификация универсальной последовательной шины версии 2.0
Электрический стандарт | Режимы Full Speed (12 Mбит/с) и High Speed (480 Mбит/с) спецификации USB 2.0.
Тип разъема | Одно гнездо (тип В)
К началу ## Соответствие стандартам и допускам ### Сканер Модель для США:
Электромагнитная совместимость | FCC Часть15 Подчасть B Класс B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Класс B
Модель для Европы
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN 55022 Класс B EN 55024
Европейская модель (для российских пользователей):
Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | ASNZS CISPR22 Класс B
### Адаптер переменного тока Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Часть15 Подчасть B Класс B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Класс B
Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EC Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN 60950-1 EN 55022 Класс B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Модель для Австралии:
Безопасность | AS/NZS 60950.1
Электромагнитная совместимость | ASNZS CISPR22 Класс B
К началу |